ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща доставка и монтаж на 2 (два) броя нови и неупотребявани машини за обработване на метал за нуждите на НПТГ "Шандор Петьофи" гр. Разград, както следва:
	ОБРАБОТВАЩ ЦЕНТЪР – 1 брой

	Технически характеристики
	Изисквания

	Шитина на T-канали 
	максимум 15 мм

	Натоварване на масата 
	максимум 350 кг

	Ход по Х 
	минимум 600 мм

	Ход по У 
	минимум 300 мм

	Ход по Z 
	минимум 480 мм

	Разстояние от масата до челото на шпиндела 
	минимум 100 на 600 мм


	Скорост на шпиндела 
	максимум 6000 оборота в минута

	Шпинделен мотор 
	минимум 5 киловата

	X/Y/Z скорост на подаване 
	минимум 2/6000 мм/мин

	Магазин за инструменти 
	минимум 15 бр.

	Диаметър на инструмента 
	максимум 100 мм

	Дължина на инструмента 
	максимум 400 мм

	Тегло на инструмента 
	максимум 10 кг

	Шпиндел 
	максимум 7000 оборота в минута, 6 киловата

	CNC управлениe с 2D симулация 
	Да

	Възможност за  диалогово програмиране 
	Да

	Сервомотори и регулатори 
	максимум 2 киловата

	Охлаждане на работната зона 
	Да


	Централизирано смазване 
	Да

	Осветление на работната зона 
	Да

	Ръчен пулт за управление
	Да


	CNC СТРУГ – 1 брой

	Технически характеристики
	Изисквания

	Обработваем диаметър над тялото 
	максимум 350 мм

	Обработваем диаметър над супорта 
	максимум 200 мм

	Разстояние между центрите 
	максимум 400 мм

	Обороти на шпиндела 
	максимум 2800 оборота в минута

	Отвор на шпиндела 
	минимум 40 мм

	Напречен ход “X” 
	максимум 300 мм

	Надлъжен ход “ Z” 
	максимум 450 мм

	Мощност на главния електромотор 
	минимум 3 киловата

	CNC Управлениe с 2D симулация 
	Да

	Възможност за  диалогово програмиране 
	Да

	3-челюстен ръчен самоцентриращ патронник 
	максимум 200 мм

	Серво-подавателни електродвигатели 
	Да

	6-позиционна револверна глава 
	Да

	Задно седло 
	Да

	Защита на работната зона 
	Да

	Автоматична смазочна система 
	Да

	Охлаждане на работната зона
	Да


Гаранционен срок на доставените металообработващи машини не трябва да бъде по – малък от 12 месеца от датата монтажа и тестване, обективирано с Приемо-предавателен протокол.
Навсякъде в документацията, където е посочено по изключение – модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, да се разбират и еквивалентни, като са задължителни само съответните технически  характеристики. Могат да се оферират  всички други  еквивалентни, т.е. отговарящи на същите технически параметри.

