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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ



с изисквания за изпълнение на обществена поръчка чрез събирне на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка с предмет:


„Доставка на 1 брой нов колесен трактор с номинална мощност от 100 до 107 к.с за нуждите на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ гр. Генерал Тошево в изпълнение на проект „Нови перспективи в професионалното образование по земеделие“ по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“
обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП с Рег.№ 002/10.10.2016 г. 















Гр. Генерал Тошево, 2016 г.



ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:
Обществената поръчка е с предмет „Доставка на 1 брой нов колесен трактор с номинална мощност от 100 до 107 к.с за нуждите на ПГ по земеделие „Тодор Рачински“ гр. Генерал Тошево в изпълнение на проект „Нови перспективи в професионалното образование по земеделие“ по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“, която се възлага по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Глава двадесет и девета от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ:
Колесен трактор нов с номинална мощност от 100 до 107 к.с. да отговаря на следните показатели:
Година на производство - не по-късно от 2016 г;

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

1.Четири цилиндров – турбо – дизелов мотор с интерколер
2. Гориво - дизел;
3. Резервоар за гориво – от 100 до 115 л.
4. Въздушен филтър с изхвърляне на прахови частици;
5.  Скоростна кутия – 12х12 трансмисия/3 групи х 4 скорости;
6. Максимална скорост не по- малко от 40 км.ч.;
7. Преден мост – 4х4  задвижване;
8. Електкрохидравлично превключване на диференциала;
9. Хидравлична помпа с дебит от 55 до 65л./мин.
10.Не по- малко от два хидравлични двойни извода;
11.Навесна система – не по-малко от 3600 кг сила на вдигане;
12. Не по- малко от два външни цилиндъра за вдигане;
13. Управление от  калниците  на навесната система/външно управление на навесната система/
14. Регулируем във височина автоматичен теглич;
15. Кабина с климатик;
16. Въздушно окачена седялка с колан, подлакътник;
17. Пасажерска седялка с колан ;
18.Отваряеми странични прозорци;
19. Задна чистачка;
20.Жълта сигнална лампа;
21. Най- малко шест  работни фара + два фара за пътуване;
22. Пълен пакет тежести – не по-малко от 380 кг.;
23. Компресор;
24.Кутия за инструменти 
25.Гуми с разглобяеми джанти – 13,6 R24/16.9 R40
26. Тежина на трактора /без инвентара/ - не по- малко от 4 100  кг;
27. Гаранция  - не по-малко от 12 месеца от датата на доставка или не по-малко от 1000 моточаса и гаранционно обслужване на колесния трактор със стойност на труд и консумативи за целия период на гаранционното обслужване не-повече от 1200 лв. с включен ДДС.
29.Извънгаранционен сервиз.

МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ОБЛАСТ ДОБРИЧ, УЛ.“ОПЪЛЧЕНСКА“ № 46

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Срокът за изпълнение на поръчката не следва да бъде по-дълъг от 30 дни от сключване на договора за доставка и предплащане.




Забележка:
Участник, който предложи по-дълъг от указания по-горе срок за изпълнение на обществената поръчка или предложи вещ с техническа спецификация, неотговаряща на изискванията на Възложителя, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка. 









[bookmark: _GoBack]




3

