
VI. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки – публикуване на обява за събиране на оферти, с предмет: 

„НЕОТЛОЖНИ СМР НА ОУ „СТЕФАН КАРАДЖА“ 
С. ИСКРА, ОБЩ. СИТОВО“

I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

1. Предмет на поръчката 
Предметът на настоящата обществената поръчка е СМР на ОУ „Стефан Караджа“. с. Искра, общ. Ситово, обл. Силистра в т.ч.: покривни работи - монтаж и демонтаж поц. ламарина и олуци, демонтаж и монтаж на хидроизолация, ВиК работи – демонтаж и монтаж на водосточни тръби и казанчета, грундиране, шпакловка, боядисване,  замазка по подове, монтаж фаянсова облицовка, направа външна канализация, вкл. изкопни работи и др., както и всички съпътстващи услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки (доставка на суровини и материали, механизация, работна сила, събиране и изхвърляне на строителни отпадъци и др.); гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове СМР, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

2. Цел на поръчката

Основна цел на поръчката е избор на изпълнител – строител, който да извърши ремонт на покрива на библиотеката, кабинета по изобразително изкуство, ремонт на архива, санитарните възли и физкултурния салон на ОУ „Стефан Караджа“, с. Искра, общ. Ситово, както и направа на външна канализация.
II. ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА
Строително-монтажните работи, предмет на настоящата обществена поръчка, обхващат следното изпълнение:

	Ремонт покрив библиотека и кабинет по из.изкуство
	 
	 

	Демонтаж поц.ламарина покрив
	м2
	460,00

	Направа на нов покрив поц.ламарина
	м2
	460,00

	Демонтаж  олуци
	м
	95,00

	Доставка и монтаж олуци
	м
	95,00

	Демонтаж водосточни тръби
	м
	32,00

	Доставка и монтаж водосточни тръби
	м
	32,00

	Демонтаж водосточни казанчета
	бр
	4,00

	Доставка и монтаж водосточни казанчета
	бр
	4,00

	Очукване мазилка
	м2
	440,00

	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	360,00

	Гипсова шпакловка
	м2
	360,00

	Обработка против плесен и мухъл
	м2
	260,00

	Грундиране с латекс преди боядисване
	м2
	360,00

	Латекс по стени и тавани
	м2
	360,00

	 
	 
	 

	Архив и санитарни възли
	 
	 

	Демонтаж фаянсова облицовка
	м2
	59,00

	Армирана замазка по подове
	м2
	32,00

	Демонтаж настилка теракот
	м2
	32,00

	Настилка гранитогрес
	м2
	32,00

	Фаянсова облицовка
	м2
	59,00

	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	490,00

	Гипсова шпакловка
	м2
	490,00

	Грундиране с латекс преди боядисване
	м2
	490,00

	Латекс по стени и тавани
	м2
	490,00

	Доставка и монтаж LED осв.тела - учебен корпус
	бр
	74,00

	Обработка против мухъл и плесен
	м2
	490,00

	Ремонт физк.салон
	 
	 

	Демонтаж хидроизолация
	м2
	848,00

	Битумен грунд
	 
	848,00

	Хидроизолация двупластова по покрив 
	м2
	848,00

	Армирана циментова замазка покрив
	м2
	420,00

	Демонтаж поц.ламарина по бордове
	м2
	250,00

	Доставка и монтаж поцинкована ламарина по бордове
	м2
	250,00

	Демонтаж фаянсова облицовка - учебен корпус
	м2
	88,00

	Армирана замазка по подове - учебен корпус
	м2
	64,00

	Демонтаж настилка теракот - учебен корпус
	м2
	64,00

	Настилка гранитогрес - учебен корпус
	м2
	64,00

	Фаянсова облицовка - учебен корпус
	м2
	88,00

	Грундиране с дълбокопроникващ грунд
	м2
	850,00

	Гипсова шпакловка
	м2
	850,00

	Грундиране с латекс преди боядисване
	м2
	850,00

	Латекс по стени и тавани
	м2
	850,00

	Доставка и монтаж LED осв.тела
	бр
	24,00

	Демонтаж врати
	бр
	29,00

	Доставка и монтаж на нови ал. врати
	бр
	29,00

	Обработка против мухъл и плесен
	м2
	850,00

	Направа външна канализация
	 
	 

	Изкоп ръчен
	м3
	108,00

	Доставка и монтаж тръби ф 400
	м
	90,00

	Направа РШ с дълбочина 2м 
	бр
	4,00

	Засипване изкоп
	м3
	108,00

	Уплътняване с ръчна трамбовка земни почви на пластове по 10см
	 
	108,00


III. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

За успешната реализация на обекта следва да се спазят следните условия:

1. Участниците да са направили предварителен оглед на обектите и да са се запознали със специфичните условия за изпълнение на поръчката:

· подробно проучване на предоставената за целите на тръжната процедура документация.

· подробно проучване „на място“ на предвидените за рехабилитация улуци, зони и участъци, и на приложените количества и технологии за изпълнение и на тяхното съответствие с нормативните изисквания.

2. Участниците да са извършили допълнителни проучвания с оглед установяване на реалната ситуация и условия за строителна дейност.

3. Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи предмет на Договора, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и на Инвеститорския контрол, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта.

4. Изпълнителят е длъжен да изпълнява договорираните видове СМР в пълно съответствие с разпоредбите на ЗУТ, при участие и взаимодействие с всички необходими и изисквани от разпоредбите, участници. 

5. В строежа да се влагат само строителни материали изделия, продукти и други, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и да са с оценено съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г. и изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.

6. При изпълнение на строително - монтажните работи трябва да се влагат строителни материали, изделия, продукти и други в съответствие с основните изисквания към строежите, както при спазване и при спазване на технологичните изисквания за влагането им, които отговарят на изискванията на Възложителя, условията на договора за обществена поръчка, разпоредбите на действащата нормативна уредба, които са предварително съгласувани и одобрени от Инвеститорския контрол и Възложителя. 

7. Всички влагани при извършването на СМР строителни материали, изделия, продукти и други трябва да отговарят на БДС, EN или, ако са от внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Обемът на възлагания строеж като цяло и отделните СМР следва да се изпълнят при точно спазване на заложените количества по видовете дейности в сметната и тяхното остойностяване в офертата на участника, избран за изпълнител – както за единичните цени по позиции, така и относно общата цена за изпълнението съгласно количествено-стойностните сметки.

8. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; ДВ, бр. 14 от 2015 г).

9. Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя, като гаранционните срокове не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените по Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

10. Действително изпълнените СМР, включени в общата стойност на обекта се актуват съгласно остойностената количествена сметка на Изпълнителя неразделна част от офертата по проведената обществена поръчка.

11. Да се изпълнят изискванията на Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително и за хората с уврежданията.

12. Да се опазват от повреди и се възстановяват съществуващите подземни и надземни проводи и съоръжения, трайни настилки и зелени площи.

13. При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите да се възстановят преди предаване на обекта.

14. Да се изградят временни постройки във връзка с организацията и механизацията по време на строителството/ чл. 54 от ЗУТ/, съгласно ПБЗ.

15. Изпълнителят е длъжен да участва с упълномощен представител във всички организационни форми от управлението на проекта за целия период, като изпълнява приетите законосъобразни и в съответствие с договора общо приети задачи и срокове за тяхното изпълнение.

16. Ако по време на изпълнението възникнат въпроси, неизяснени с настоящите указания, задължително се уведомява Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.

17. При констатирани несъответствия между, документацията за участие, Техническата спецификация и Нормативната база да се да се търси представител на Възложителя. 

2.  ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ

Технически и качествен контрол на обекта ще се упражнява от избран чрез съответната процедура Инвеститорския контрол. 

Инвеститорският контрол ще следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени от количествените сметки, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. 

При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок. 

3. СТРОИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Изпълнителят ще изготвя и съхранява надеждно и прегледно всички необходими документи, доказващи изпълнените от него работи в съответствие с извършените закупувания на суровини и материали, наемането на работна ръка и механизация, спазването по всяко време на приложимите нормативни изисквания към механизацията, персонала, организацията на работите на обекта, счетоводството и контрола и др.  

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя по отношение на създаването на необходимите документи, годни за верификация от съответните органи, както и да изпълняват всички указания за привеждане и окомплектовка на всички документи.

След завършване на обекта, Изпълнителят ще подреди, опише и предаде на Възложителя оригиналите на цялата документация за обекта, освен тази която трябва да се съхранява при него, за която Изпълнителят ще направи копия и ще ги предаде на Възложителя. 

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда. От Изпълнителя се изисква спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на Възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. 

5. ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Зоните за изхвърляна на строителните отпадъци трябва да са съгласувани с Общината.

Изпълнителят трябва своевременно да отстранява и премахва от района на работните площадки всички отломки и отпадъци, но не по рядко от веднъж седмично.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. 

Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна уредба, на депо посочено от Общината.

В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква съгласно настоящото, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения, както и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя. 

Маршрутите на превозните средства от и към строителната площадка трябва да са съгласувани с изискванията на Община Ситово.

6. ЗАЩИТА НА СОБСТВЕНОСТТА.
Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността на възложителя, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди в следствие на работата му по изпълнение на поръчката. Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар. 

7. УСТАНОВЯВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Изпълнителят е длъжен за своя сметка да осигури изпълнението на възстановителните работи при некачествено или лошо изпълнени СМР. В случаите, в които Строителят отказва да ги изпълни, след устни указания на Възложителя, обемът и видовете СМР, подлежащи на възстановяване, се установяват с подписан на място констативен протокол от Изпълнителя и Инвеститорския контрол, към който се прилагат фотоматериали. В случай, че Строителят откаже да подпише констативния протокол, същият се приема за подписан с подписите на Инвеститорския контрол - с приложения към него снимков материал.

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ВЛАГАНЕ

Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации:

1. български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

2. европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

3. признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане в трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции. 

Всички доставени материали трябва да отговарят на БДС EN стандартите цитирани в техническата спецификация, работните чертежи и записки. Производителят трябва да представи декларация за съответствие на продукта със съответните европейски норми - EN и стандарти. 

При полагане да се спазват инструкциите на съответния производител.

Всички материали, влагани при изпълнение на строителните работи и съоръжения, трябва да отговарят по вид, тип и качество на изискванията на Проекта, предписанията на тази спесификация и нормативните изисквания.

Качеството на материалите, уплътнението на пластовете и на окончателната повърхност, се доказва със съответните лабораторни протоколи от акредитирана строителна лаборатория, сертификати и декларации за съответствие на влаганите материали.

По смисъла на Регламент № 305: 

 „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите; 

 „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите; 

 „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите; 

 „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание. 

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредба № РД-02-20- 1/05.02.2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, обн. с ДВ, бр.14/2015г., в сила от 01.03.2015г. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са: 

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ; 

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“; 

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж. 

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени. 

Всяка доставка се контролира от избрания от Възложителя Инвеститорския контрол. 
V. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА


За изпълнение на поръчката, участниците следва да предложат реалистични срокове, съобразени с предмета и обема на поръчката и техническия и кадрови ресурс, с който разполагат. Сроковете не могат да бъдат по-кратки от 40 /четиридесет/ календарни дни и по-дълги от 60 /шестдесет/ календарни дни.
ВАЖНО !!!

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено „или еквиваленто/и“ навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.[image: image1.wmf][image: image2.png]


[image: image3.wmf][image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]



1
2

