Приложение 1

                 (образец)
З А Я В Л Е Н И Е  ЗА  УЧАСТИЕ

в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на лизинг на нови съчленени автобуси за масов градски транспорт за нуждите на "Бургасбус" ЕООД ”
От ………………………………….. /наименование на кандидата/, със седалище и адрес на управление ………………………………………… /град, община, улица/, представлявано от ………………………………………………. /име, длъжност/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с документацията за участие в обявената от Вас процедура на договаряне с обявление с горепосочения предмет, с настоящото Ви заявяваме нашето желание да участваме в подбора на кандидатите, които ще бъдат поканени за договаряне.
Представяме оферта за 7 /седем/ броя нови съчленени автобуси за масов градски транспорт .

В случай, че отговаряме на Вашите изисквания и бъдем поканени за участие в договарянето, в определения от Вас срок ще представим нашата първоначална оферта за изпълнение на поръчката.
При изпълнението на настоящата обществена поръчка ще ползвам/няма да ползвам (невярното се зачертава) подизпълнител/и, както следва:

	№
	Подизпълнители
(избройте имената и адресите подизпълнителите)
	Видове работи,
които ще бъдат изпълнени
от подизпълнителите
(част от предмета на поръчката, която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител )
	Дял в проценти (%) от общия обем работа, който ще бъде изпълнен от подизпълнителите

	
	
	
	

	
	
	
	


Като неразделна част от настоящото заявление прилагаме документите по приложения списък.
Дата: ………...
 

Подпис и печат:

(име, фамилия, длъжност на представляващия кандидата)
Приложение 2

Списък на документите и информацията, съдържащи се в заявлението за участие:
	№
	Наименование на документа
	Брой страници на пред-ставените документи

	1.
	
	

	2.
	
	

	2. 
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	6.
	
	

	7.
	
	

	8.
	
	

	9.
	
	

	10.
	
	

	11.
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Дата: ………...
 Подпис и печат:

(име, фамилия, длъжност на представляващия кандидата)
Приложение 3

        (образец)
ДО

                                                              



УПРАВИТЕЛЯ

 


НА  „БУРГАСБУС”ЕООД

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет

“ Доставка на лизинг на нови съчленени автобуси за масов градски транспорт за нуждите на "Бургасбус" ЕООД ”
Административни сведения

	Наименование на участника:
	 

	ЕИК/БУЛСТАТ
	

	Седалище:

	- пощенски код, населено място:
	 

	- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
	 

	Адрес за кореспонденция:

	- пощенски код, населено място:
	 

	- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
	 

	Телефони:
	 

	Факс:
	 

	E-mail адрес:
	 

	(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета)

	Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета)

	Трите имена, ЕГН, лична карта №:, адрес
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
	 

	
	 

	
	 

	
	 

	Участникът се представлява заедно или поотделно от изброените лица:
	 

	Данни за банковата сметка: 

Обслужваща банка:……………………………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:............................................

	


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,


1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:” Доставка на лизинг на нови съчленени автобуси за масов градски транспорт за нуждите на "Бургасбус" ЕООД ”, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.  

5. Неразделна част от настоящото представяне е декларацията по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки за обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника, съгласно документите за регистрация. 

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис на лицето и печат
	__________________________


Приложение 4

 (образец)

ДЕКЛАРАЦИЯ*

по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Подписаният ………………………………................................................................................... в качеството си на ……………………..………. на  ………..………………………               
          /длъжност/                                                /наименование на кандидата/

кандидат в процедура с предмет:  ………………………………

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Представляваният/ното от мен търговец/юридическо лице не е обявен/о в несъстоятелност.

3. Представляваният/ното от мен търговец/юридическо лице не е в производство по ликвидация или  в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

4. Представляваният/ното от мен търговец/юридическо лице няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен/о.

5. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

6. Представляваният/ното от мен търговец/юридическо лице  не е  сключил/о договор с лице по чл. 21 или 22 от  Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им.

Информация за по-горе декларираните обстоятелства могат да се намерят в следните публични регистри ………………………………, или от следния компетентен орган: ………………………..…………..., който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предостави информацията за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Дата: ………...



ДЕКЛАРАТОР:  …………………..

(подпис, печат, име, фамилия, длъжност на представляващия кандидата)
Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата, както и от подизпълнителите, в случай че има такива.

Приложение 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелства по чл. 55, ал. 7 и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

Долуподписаният/ата/.......................................................................................................................,

                                               (собствено, бащино, фамилно име)
в качеството си на

 ..............................................................................................................................................................

       (ФЛ, прокурист, изпълнителен директор, управител, член на СД, член на УС и т.н)

в.............................................................................................................................................................

                                                                (наименование на кандидата)

със седалище и адрес на управление: ............................................................................................,

вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК ...............................

кандидат в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществената поръчка, с предмет: „………………………………….“.

ДЕКЛАРИРАМ:

	1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

	2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 

	Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни.


Дата: ………...



ДЕКЛАРАТОР:  …………………..

(подпис, печат, име, фамилия, длъжност на представляващия кандидата)
Забележка: Декларацията се попълва от всяко от лицата, представляващи кандидата в процедурата, както и от всяко от лицата, представляващи членовете на обединение.

Приложение 6











(образец)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за участие на подизпълнител

Долуподписаният/ата/.......................................................................................................................,

                                               (собствено, бащино, фамилно име)
в качеството си на

 ..............................................................................................................................................................

       (ФЛ, прокурист, изпълнителен директор, управител, член на СД, член на УС и т.н)

в.............................................................................................................................................................

                                                                (наименование на кандидата)

със седалище и адрес на управление: ............................................................................................,

вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК ...............................

кандидат в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществената поръчка, с предмет: „………………………………….“.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

При изпълнението на обществена поръчка с предмет: „………………………….“,няма да използвам / ще използвам подизпълнители.(ненужното се зачертава)
Подизпълнител/и ще бъде/бъдат: ...................................................................................................

.....................................................................................................................................,

                                       (изписват се наименованията на подизпълнителите)

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

Делът на участие на подизпълнителя/-ите при изпълнение на поръчката ще бъде ..................% от общата стойност на поръчката.
Видовете работи, които подизпълнителя/-ите ще извърши са както следва: ……………………...........

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………...



ДЕКЛАРАТОР:  …………………..

(подпис, печат, име, фамилия, длъжност на представляващия кандидата)
Приложение 7



(образец)
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие от подизпълнител

Относно: Участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

………………………………………………………………………………………………………………….

представляващия .............................................................в качеството си на ........................,  със седалище и адрес на управление: ....................................................., ЕИК ...........................

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Ние,.................................................................................................................................,

                                              (името на подизпълнителя)

сме съгласни да участваме като подизпълнител на ........................................................................                  

                          (името на участника)
при изпълнение на горепосочената поръчка по Обособена позиция …...

Видовете дейности, които ще изпълняваме като подизпълнител са:  .........................................................

Делът на участието ни при изпълнение на поръчката ще бъде ..................% от общата стойност на поръчката.
Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.

Дата: ………...



ДЕКЛАРАТОР:  …………………..

(подпис, печат, име, фамилия, длъжност на представляващия подизпълнителя)
Приложение 8










(образец)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от лице, което участва в обединение

за обстоятелствата по чл.55, ал. 5 и ал.6 от ЗОП

Долуподписаният/ата/..............................................................................................................,

                                               (собствено, бащино, фамилно име)
в качеството си на

 ....................................................................................................................................................       (ФЛ, прокурист, изпълнителен директор, управител, член на СД, член на УС и т.н)

в..................................................................................................................................................

                                                                (наименование на кандидата)

със седалище и адрес на управление: ............................................................................................,

вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК ...............................

кандидат в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществената поръчка, с предмет: „………………………………….“.

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. Представляваното от мен дружество участва като член на обединение «.....................................................................», подало заявление за участие в обществена поръчка с предмет: .................................................

2. Не участвам/представляваното от мен дружество не участва в посочената процедура със самостоятелно заявление, включително като подизпълнител.

3. Не участвам/представляваното от мен дружество не участва в друго обединение, освен в посоченото в т. 1 от настоящата декларация. 

4. Обхвата от дейности, които ще осъществявам, като лице, включено в обединението, в случай че последното бъде определено за изпълнител, са съгласно посоченото от кандидата в представеното от него заявление.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства, изискуеми по силата на закон.

Дата: ………...



ДЕКЛАРАТОР:  …………………..

(подпис, печат, име, фамилия, длъжност на представляващия)
Забележка: Декларацията се попълва от всяко от лицата,представляващи обединението, в случаите когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице.
Приложение 9










(образец)

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ 

Долуподписаният /-ната/ 








, в качеството ми на
______________________________ __________  (посочете длъжността) на  





 (посочете наименованието на участника), със седалище и адрес на управление





      

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
През последните три години (2012, 2013 и 2014 г.) представляваният от мен участник е изпълнил следните договори за продажба на нови автобуси, отговарящи на изискванията на EURO5 / EURO 6 или еквивалентни:

	№ 
	Дата на сключване  на договора
	Предмет на договора (напр. доставка на нови автобуси, притежаващи сертификат за ЕО одобрен тип)


	Стойност на договора
	Период на изпълнение


	Възложител, тел. за връзка
	Брой доставени автобуси, произво-дител, марка, модел 

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	


Към настоящата декларация прилагам следните удостоверения, издадени от възложителя на услугата или от компетентен орган:…………………………………
Или информация за услугата е публикувана в следния публичен регистър: ………………………….

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ………...



ДЕКЛАРАТОР:  …………………..

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ, данните, посочени в таблицата се представят от всеки от участниците в обединението.

Образци на документи, които не се подават на етап Оценка на допустимостта на кандидатите
КАНДИДАТ: ………………………………………………………………………......................... 

Седалище и адрес на управление:............................................................................................. ……………………….тел…………/факс……………........................... 

Булстат/ЕИК  ………………………………, ………….......... 

Адрес за кореспонденция,....................................................................... 

ДО 

„БУРГАСБУС“ ЕООД 

ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА
за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:” Доставка на лизинг на нови съчленени автобуси за масов градски транспорт за нуждите на "Бургасбус" ЕООД ”,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на лизинг на нови съчленени автобуси за масов градски транспорт за нуждите на "Бургасбус" ЕООД ”

Представяме оферта за 7/седем/ броя нови съчленени автобуси за масов градски транспорт.
1. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. 

2. Ако бъдем определени за ИЗПЪЛНИТЕЛ, ще сключим договор в законоустановения срок. 

3. Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от ............ дни (не по-малко от 200 дни) от датата определена за предаване на офертите. 
4. Предлагаме да доставим нови дизелови съчленени автобуси за масов градски транспорт производител: ……………………. Марка: ……………………., модел: ………………………….……………… - 7 бр.
5. График и срок за изпълнение на доставката.

(В случай че участникът предвижда да направи доставката на отделни партиди, графикът трябва да съдържа срокове и количества за всяка доставка (партида) като сроковете се посочват в календарни дни спрямо датата на авансово плащане по договора. За срок на доставката се счита срокът за доставка на последният автобус. 

Срок за доставка …………………… календарни дни.
6. Гаранционни срокове и осигуряване на резервни части:

· гаранционен срок за автобуса …………. (в месеци) и пробег от ………….. км (задължително се попълват и двете полета като гаранционният срок се определя в зависимост от това, кой от посочените параметри е достигнат първи); 


Важно!!! В случай, че участниците предложат по-големи гаранционен срок или пробег от минимално изискуемия, то те задължително трябва да предложат гаранционен срок и пробег едновременно. Не е допустимо да се предложи само гаранционен срок или само пробег над минимално изискуемия. 
В  случай, че се предложи само гаранционен срок или само пробег над минимално изискуемите се  приема, че са предложени минимално изискуемите и участникът няма да получи точки по този показател. 
· гаранционен срок за силовите агрегати………………(в месеци);

· гаранционен срок за антикорозионното покритие и хидроизолацията ………….(в месеци);

· срок за осигуряване на резервни части след доставката на последния автобус от тази поръчка ……………………………. (години);
Забележка: Участникът следва да посочи гаранционни срокове, които са не по-малки от минималните, посочени в техническите спецификации. Предложеният допълнителен гаранционен срок не трябва да бъде по-голям от 25 месеца, а  предложеният допълнителен пробег не може да е повече от 200 000 км.  

            7.Специфичен разход на гориво съгласно Правило 85 на ИКЕ, Съответно Директива 80/1269 и 89/491 на ЕС:
 ………………………… g/kWh.

1. Мощност на единица маса:
………………….кW /t.

2. Обучение: Участниците трябва да предложат примерна подходяща програма за обучение, място на обучението и неговата организация.
3. Списък на най-бързо износващите се части, възли или агрегати, необходими при експлоатацията за гаранционния пробег и в следващия пробег от 200 000 км - участниците трябва да приложат списък.
Като неразделна част от настоящото предложение, прилагаме следните документи, както следва: 
• Приложение № 1 – Технически спецификации;

• Приложение № 2 - Енергийни и емисионни разходи през целия експлоатационен живот на предлаганите автобуси

• Приложение № 3 - Ценова оферта с приложена Лизингова схема на разплащане ; 

•Други документи и доказателства по преценка на КАНДИДАТА; 

• Приложение № 4 – Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от КАНДИДАТА. 

                     ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

______________________ (име и фамилия) 

__________________________ (длъжност) 

Дата: …............2015 год. 

Приложение 1
към Офертата
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
	
	Минимални технически изисквания


	Участник:

Марка и модел автобус:

	1. 
	
	Предложение на участника:

(кратко описание ако е необходимо)
	Забележка:

	2. 
	Тип на превозното средство: новопроизведен, в серийно производство, нископодов, съчленен (18м) градски автобус с три оси, категория МЗ, клас І, отговарящи на Директива 2001/85/EC от 20 ноември 2001 г., притежаващ ЕО одобряване на типа за комплектовано или напълно комплектовано превозно средство
	
	

	3. 
	Схема на компановката: вагонна, с разположение на двигателя в задната част на автобуса
	
	

	4. 
	Гаранционен срок: 
	
	

	
	мин. 24 (двадесет и четири) месеца за автобуса или 200 000 км пробег
	
	

	
	мин. 24 (двадесет и четири) месеца за силовите агрегати
	
	

	
	мин.120 (сто и двадесет) месеца за антикорозионното покритие и хидроизолацията
	
	

	
	осигуряване на гаранционно и следгаранционно поддържане и резервни части - мин. 10 (десет) години след последната доставка на автобусите
	
	

	5. 
	Габарити в mm:
	
	

	
	Дължина:18 000 mm  (+/- 750 mm)
	
	

	
	Ширина:2500 mm (± 50 mm) без да се включват външните огледала за обратно виждане
	
	

	
	Височина: 3000 mm (± 400 mm) с климатичната система
	
	

	6. 
	Брой оси: 3 бр.
	
	

	7. 
	Тегло: (с макс. товар) в kg.:
	
	

	
	съгласно изискванията на Директива 96/53/ЕО и Директива 97/27/ЕО
	
	

	
	или
	
	

	
	max. 28 000 kg.(съгласно  чл.6, ал. 1, т.7 от Наредба №11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства)
	
	

	
	III-та задвижваща ос – max. 11 500 kg. съгласно  чл. 7, ал. 1, т.4, буква „б” от Наредба №11 от 03.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства). Първа ос – max. 7 500 kg., а втората ос - max. 9 000 kg., но възложителят допуска разпределението на първа и втора оси да отговаря на стандарта за превозното средство, за да не ограничава необосновано възможността на заинтересованите лица да участвуват в процедурата
	
	

	8. 
	Каросерия и агрегати: Самоносеща конструкция, която да е хидро и корозионно защитена, така, че да бъде гарантирана  за минимум 10 години експлоатация 
Забележка: да се даде описание на вложените материали.
	
	

	9. 
	Пътническо отделение (салон): - всички надписи да са на български и английски език
	
	

	10. 
	Височина на пода: 100 % нископодов,  височина на входните стъпала при вратите - не повече от 340 mm, измерена при спрял автобус без пътници и без използване на система за накланяне на автобуса. Да няма допълнителни стъпала в салона за пътници по цялата дължина на автобуса
	
	

	11. 
	Седящи места (без шофьора): min. 40 бр.
	
	

	12. 
	Общ брой места (седящи и правостоящи): min. 140 бр.
	
	

	
	Обособено място за колички и и трудноподвижни лица и детски колички: оборудвано съгласно изискванията на Директива 2001/85/ЕО или Правило на ИКЕ  на ООН №107
	
	

	13. 
	Врати за пътници:
	
	

	
	4 (четири) броя двукрили (без първа врата, която е допустимо да бъде еднокрила или двукрила) обслужващи врати, отварящи се навътре, разположени от дясната страна по посока на движението
	
	

	
	пневматично управление
	
	

	
	автоматично управление и плътно и сигурно затваряне на вратите
	
	

	
	сигурно затваряне и отваряне на вратите както и блокировка за потегляне при незатворени врати. При съпротивление върху тях от 150 N да е осигуряват връщане в изходно положение, съгласно изискванията на Директива 2001/85/ЕО или Правило на ИКЕ на ООН №107. Вратите да са с монтирана арматура за захващане
	
	

	
	наличие на автоматичен заключващ механизъм, предотвратяващ принудително отваряне на вратите от пътниците, когато автобусът е в движение
	
	

	
	наличие на звуков и светлинен сигнал при затваряне на вратите
	
	

	
	втората врата да е оборудвана с механична рампа за качване на инвалидни колички както и да осигурява свободно качване и сваляне на детски количкии да отговаря на изискванията за ръчна рампа на Директива 2001/85/ЕО или Правило на ИКЕ на ООН №107.  Да издържа най-малко 250 kg.
	
	

	
	всички врати на автобуса както и капаците на двигателя и акумулаторното отделение да имат възможност за самостоятелно заключване
	
	

	
	стъклата на крилата на първа врата да са защитени против запотяване (отопляеми с двойно остъкляване или друга защита)
	
	

	14. 
	Дръжки:
	
	

	
	наличие на кръгла арматура (вертикална и хоризонтална) за захващане от пътниците, като хоризонталните части да са оборудвани с висящи ръкохватки
	
	

	
	наличие на най-малко 4 „стоп” бутона, монтирани на вертикалната арматура на достъпни места до всяка врата
	
	

	
	пространството за майки с малки деца в колички или колички за трудноподвижни пътници да е оборудвано със съответните подходящи ръкохватки както и със „стоп” бутон
	
	

	15. 
	Прозорци:
	
	

	
	да отговарят на изискванията на Директива 92/22/ЕИО или Правило на ИКЕ на ООН №43
	
	

	
	всички прозорци от ляво и дясно без последния ляв и десен  трябва да могат да бъдат частично отваряни (чрез плъзгане или на панти). Всички прозорци да са тонирани и монтирани за каросерията чрез залепване (монтирани чрез гумено уплътнение не се приемат)
	
	

	
	аварийните изходи да сa маркирани и оборудвани с  чукчета; аварийните изходи може да не се отварят частично
	
	

	16. 
	Шофьорска кабина: 
	
	

	
	полуотворена с обособено място за продажба на билети
	
	

	
	седалка: ергономична, регулируема според тежестта на шофьора
	
	

	
	регулируем волан по височина и наклон
	
	

	
	слънцезащитен сенник: един отпред и един от лявата страна
	
	

	
	предното стъкло да е тонирано едносекционно (да не е вертикално разделено на 2 части) монтирано чрез залепване (монтиране чрез гумено уплътнение не се приема) и да отговаря на изискванията на Директива 92/22/ЕИО или Правило на ИКЕ на ООН №43
	
	

	
	наличие на електрически чистачки на предното стъкло с прекъсващо функциониране и автоматично връщане в изходно положение
	
	

	
	наличие на система за измиване на предното стъкло, система за обдухване против замръзване и запотяване
	
	

	
	отваряем страничен прозорец
	
	

	
	отопление на страничното стъкло до шофьора и предно крило на първа врата, което да предотвратява запотяване и да осигурява видимост на шофьора към външните огледала
	
	

	
	наличие на 12V извод в кабината
	
	

	
	тахограф -  цифров (за двама шофьори в 1 ден)
	
	

	
	наличие на радио и изход за поставяне на памет или друго устройство
	
	

	
	наличие на закачалка за дрехи и отделение за вещи
	
	

	17. 
	Осветление в салона за пътници: LED или еквивалентен вид осветление,  на самостоятелни серии, като има задължителна осветеност на вратите
	
	

	18. 
	Отопление:
	
	

	
	да отговаря на изискванията на Директива 2001/56/ЕО или Правило на ИКЕ на ООН №122
	
	

	
	независимо от работата на ДВГ, като осигурява температура в салона мин. +15о С при външна температура минус 25 о С
	
	

	
	шофьорската кабина и пътническия салон да се отопляват стандартно от охладителната система, която се подгрява от двигателя  и допълнително имат възможност за подгряване от помощна система 
	
	

	19. 
	Вентилация:
	
	

	
	шофьорската кабина и пътническия салон да са със самостоятелна вентилация
	
	

	
	покривът на автобуса да има не по-малко от 2 (два) броя люкове без заключващ механизъм за аварийни случаи и не по-малко от два броя отдушници
	
	

	20. 
	Климатизация: превозното средство (шофьорската кабина и пътническия салон) да е напълно климатизирано и да осигурява достигане на зададената температура да 30 минути при първоначално включване
	
	

	
	климатика на водача да бъде интегриран с въздуховодите на отоплителната система, но с отделно управление
	
	

	
	климатичната система на пътническия отсек да бъде от един модул
	
	

	
	климатичната система да има функция „отопление”
	
	

	21. 
	Под:
	
	

	
	противохлъзгащо покритие  (мин. 2,5 mm дебелина), позволяващо машинно почистване
	
	

	
	платформата да е плоска, защитен с алуминиеви (пластмасови) ленти или по друг подходящ начин
	
	

	
	цвят на пода – подходящ (без бял и черен)
	
	

	22. 
	Седалки:
	
	

	
	да отговарят на изискванията на Директива 74/408/ЕО или Правило на ИКЕ на ООН № 80
	
	

	
	пластмасови с тапицерия, усилени с оребряване отдолу, ергономични с възможност за подмяна на тапицираната част. Да са устойчиви на износване, замърсяване и унищожаване, закрепването да позволява лесно почистване
	
	

	
	местата за инвалидни колички или за детски колички срещу втората врата да са снабдени със стоп бутон за сигнал за спиране
	
	

	
	дизайна и закрепването на седалките ще се уточни с възложителя преди подписване на договора
	
	

	23. 
	Двигател:
	
	

	
	гориво: дизелово
	
	

	
	мин. 6 цилиндров;
	
	

	
	минимална мощност: 220 kW;
	
	

	
	охлаждане: водно (с охлаждаща течност)
	
	

	
	екологично изискване: min. EURO 6, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №595/2009
	
	

	24. 
	Охлаждаща система: всички компоненти и материали (маркучи за свързване, резервоари за охладителна течност и др.), които се използват в охладителната система  да  са да  са от корозионно устойчиви материали
	
	

	25. 
	Горивна система: дизелова с електронно регулиране на газта и  да притежава дехидратор, както и възможност за запалване при ниски температури
	
	

	26. 
	Скоростна кутия:
	
	

	
	автоматична, най-малко 4 скорости с вграден ретардер за забавяне на движението;
	
	

	
	изход (тестов куплунг) на скоростната кутия за диагностика и поддръжка, осигуряващ четене, запис и съхранение на информация
	
	

	27. 
	Пневматична система:
	
	

	
	да е изградена от напълно некорозионни материали (пневматичните маркучи, тръбите и др.)
	
	

	
	системата да притежава изсушител на въздух и автоматичен сепаратор на конденз
	
	

	
	наличие на тестови изходи за проверка и поддръжка на пневматичната система
	
	

	28. 
	Теглене (дърпане): наличие на теглич от пред и от зад за теглене от друго превозно средство
	
	

	29. 
	Окачване: на въздушни възглавници с възможност за допълнително накланяне надясно в спряло състояние (на спирките).
	
	

	30. 
	Кормилна уредба:
	
	

	
	да отговарят на изискванията на Директива 70/311/ЕИО или Правило на ИКЕ на ООН № 79
	
	

	
	с хидроусилвател
	
	

	
	регулиране по оста
	
	

	31. 
	Спирачна система: 
	
	

	
	да отговаря на изискванията на Директива 71/320/ЕИО или Правило на ИКЕ на ООН № 13
	
	

	
	пневматична с дискови спирачни механизми на всички колела с автоматично регулиране и датчици за състоянието на накладките (с дискове на всички колела с автоматично регулиране)
	
	

	
	независима, двуконтурни спирачни механизми
	
	

	
	налични  ASR/ABS, EBS или еквивалентни системи
	
	

	
	резервна (паркинг) спирачка: с възможност да задържа превозното средство  при наклон до 18 %  надолу или нагоре
	
	

	
	наличие на алармен сигнал при движение на заден ход
	
	

	
	наличие на възможност (устройство) в предната част на превозното средство за отблокиране на спирачната система
	
	

	
	всички елементи на спирачната система да са корозионно устойчиви отвътре и отвън
	
	

	32. 
	Устройства за осветяване и светлинна сигнализация: съгласно изизискванията на Директива 76/756/ЕИО или Правило ИКЕ на ООН №48
	
	

	33. 
	Електрическа система:
	
	

	
	работно напрежение: 24 V
	
	

	
	акумулатори с мощност мин. 220 Аh
	
	

	
	прекъсвач на акумулаторите – ръчен
	
	

	
	дневни на LED светлини или еквивалентни
	
	

	34. 
	Допълнителни изисквания към ел. инсталацията на автобуса:
	
	

	
	24-волтова инсталация с капацитет на алтернаторите не по-малко от 270А
	
	

	
	Автобусът да разполага с изводи на 12V при ток не по-малко от 20А
	
	

	
	Всички кабели да бъдат инсталирани в гъвкави тръби, да бъдат масло- и пожароустойчиви, да оперират при температури от -250 до +700, да бъдат устойчиви на механичен натиск, огъване и вибрации, да бъдат нискодимни и безхалогенни
	
	

	35. 
	Резервоар за горивото:
	
	

	
	вместимост: min. 280 l.
	
	

	
	външната и вътрешната повърхност да е корозионно устойчива
	
	

	
	заключване на капачката на резервоара
	
	

	36. 
	Система за смазване: централна система за смазване
	
	

	37. 
	Гуми и колела:
	
	

	
	гумите да отговарят на изискванията на Директива 92/23/ЕИО или на Правило на ИКЕ на ООН № 54 и Правило на ИКЕ на ООН № 117
	
	

	
	размера на гумите да бъде съобразен с превозното средство, като всичките три моста на автобуса  бъдат   оборудвани с еднакъв размер гуми
	
	

	
	резервна гума – 1 бр. за всеки автобус (без да се носи в автобуса)
	
	

	
	джанти – стоманени
	
	

	
	тасове – с основния цвят на касорерията, съобразени с размера на джантите
	
	

	
	наличие на калобрани на гумите.
	
	

	38. 
	Боя:
	
	

	
	тип: подсилена срещу износване при машинно миене;
	
	

	
	един основен цвят(типа на цвета се уточнява при сключване на договора)  
	
	

	39. 
	Огледала за обратно виждане:
	
	

	
	съгласно изискванията на Директива 2003/97/ЕИО или на Правило на ИКЕ на ООН №46
	
	

	
	външни, две, с подгряване, с ръчно настройване;
	
	

	
	външното рогово огледало откъм вратите (от дясно) да осигурява наблюдение върху периметрите на вратите и до арките на колелата до детска височина;
	
	

	
	вътрешни: едно монтирано отпред и по едно на 2-ра и 3-та врати, осигуряващи видимост на шофьора към вратите и салона за пътници;
	
	

	40. 
	Информационни табла за указване на маршрути:
	
	

	
	електронни с възможност за надписи на български и английски език /кирилица и латиница/
	
	

	
	осигуряващи информация отвън  (LED табла или други подходящи) - по едно отпред и отстрани от дясно, показващи наименованието на маршрута и номера на линията (мин. 15 символа) и едно отзад показващо номера на линията ( 3 символа)
	
	

	
	осигуряващи информация отвътре – зад кабината на водача – 1 информационен дисплей (TFT монитор или друг подходящ) и в пътническия салон – други два информационни панела (LED табла или други подходящи), разположени пред и зад кръга на съчленението. Към същите да е изградено окабеляване за свързване с  устройства и елементи, част от автоматична система за контрол  и управление на трафика, предмет на друга поръчка на Възложителя. Заготовката от необходимите кабелни дължини да се съобрази със схема, изготвена от Възложителя
	
	

	
	Положените кабели да бъдат 
· Ethernet кабели;

· Захранващи кабели 

и да отговарят на изискванията за съвместимост и интегриране
След свързването с автоматичната система, информационните табла вътре в пътническия салон ще предлагат на пътниците текуща информация за движението на превозното средство по маршрута
	
	

	
	наличие на високоговоряща система за информационно обслужване на пътниците в салона и навън при I-ва врата
	
	

	41. 
	Система за проверка на билетите: Да бъдат предвидени в пътническия салон места за монтаж на устройства за проверка и валидиране на билетите в обсега на вратите и при мястото на водача. До местата за монтаж да се извърши опроводяване с кабели за захранване и пренос на данни. Заготовката от необходимите кабелни дължини да се съобрази със схема, изготвена от Възложителя. Положените кабели да бъдат 
· Ethernet кабели;

· Захранващи кабели 

и да отговарят на изискванията за съвместимост и интегриране.

	
	

	42. 
	Сигурност: (всички маркировки и надписи да са на български и английски език):
	
	

	
	5 (пет) бр. прахови пожарогасителя, мин. 5 kg всеки лесно достъпни и добре маркирани (за всеки автобус)
	
	

	
	аварийните изходи да са добре маркирани и оборудвани с чукчета
	
	

	
	предупредителен светлоотразителен триъгълник (за всеки автобус)
	
	

	
	комплект за първа помощ (аптечка) - (за всеки автобус)
	
	

	
	ограничена максимална скорост на движение до макс. 70 km/h;
	
	

	
	обозначени най-малко 5 точки (лесно достъпни) за повдигане на автобуса
	
	

	
	обезопасителни клинове (или еквивалент) срещу неконтролируемо потегляне на автобуса - 2 броя (за всеки автобус)
	
	

	43. 
	Система за видеонаблюдение:
	
	

	
	Да бъдат предвидени в пътническия салон места за оборудване със система за видеонаблюдение, включваща  5 камери и устройство за управление на системата и съхранение на информацията за минимум 14 дни. До местата за монтаж да се извърши опроводяване с кабели за захранване и пренос на данни. Заготовката от необходимите кабелни дължини да се съобрази със схема, изготвена от Възложителя. Положените кабели да бъдат 
· Ethernet кабели;

· Захранващи кабели; 

и да отговарят на изискванията за съвместимост и интегриране;


	
	

	44. 
	Допълнително оборудване:
	
	

	
	Оборудване, софтуер и др. специални инструменти, необходими за ремонт на двигателя
	
	

	
	Оборудване, софтуер и др. Специални инструменти, необходими за ремонт на скоростната кутия (в рамките на регламентираните от производителя на скоростната кутия ремонти)
	
	

	
	Оборудване за тестване на скоростната кутия след ремонт (в рамките на регламентираните от производителя на скоростната кутия ремонти)
	
	

	
	Оборудване за диагностика на пневматичните системи
	
	

	
	Оборудване за диагностика и управление на системите на двигателя
	
	

	
	Оборудване за диагностика и ремонт на електрическите системи
	
	

	45. 
	Техническа поддръжка: Осигуряване на резервни части: мин. 10 години (след доставката на последния автобус от тази поръчка)
	
	

	46. 
	Инструкции и диаграми:
	
	

	
	Мащабни схеми с нанесени размери, компановка на салона и други технически данни (3 комплекта)
	
	

	
	Мащабни схеми на електрическото оборудване и пневматичните системи (3 комплекта)
	
	

	
	Ръководство за експлоатация и ежедневно обслужване на български език  (за всеки автобус)
	
	

	
	Ръководство на оборудването за диагностика (3 бр.)
	
	

	
	Ръководство за поддръжка и ремонт на ДВГ, скоростна кутия, трансмисия. (или на всичко) (3 бр.)
	
	

	
	Ръководство за периодично техническо обслужване (3 бр.)
	
	

	
	Пълен каталог за резервни части със съответните каталожни номера за поръчка (3 бр.)
	
	


Допълнителна информация:

	
	

	Общ брой пътници
	

	Брой седящи места
	

	Междуосие в mm
	

	Тегло на превозното средство ( с пълен резервоар без пътници) в kg;
	

	двигател (производител, тип на двигателя):
	

	работен обем (см3)/мощност (кВт/к.с.)
	

	Коефициент на компресия:
	

	Специфична консумация г/кВч
	

	Въздушен компресор: производител, марка модел
	

	Шумозаглушаващо гърне (ауспух): производител, марка, модел
	

	Скоростна кутия: : производител, марка модел
	

	Коефициент на предаване:
	

	Задвижваща ос: производител, марка модел
	

	Коефициент на предаване:
	

	Размер на гумите:

 -предни;

 - задни;
	

	Седалки (производител, марка, модел):
	

	Гаранционен срок на: антикорозионна защита, водонепроницаемост, боя - (в месеци)
	

	Ширина на коридора в салона за пътници при задната ос
	

	Гаранционен срок на автобуса в месеци/км
	

	Гаранционен срок на  силовите агрегати (двигател, скоростна кутия, диференциал, кормилна кутия) в месеци
	


Приложение 2
към Офертата
Енергийни и емисионни разходи през целия експлоатационен живот на предлаганите автобуси

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:: “Доставка на нови съчленени автобуси за масов градски транспорт за нуждите на "Бургасбус" ЕООД”
Във връзка с прилагането на  чл.26.а от Закона за обществените поръчки относно прилагането на  Директива 2009/33/ЕО от 23.04.2009 г. за насърчаване на чисти и енергийноефективни пътни превозни средства, участника задължително предoставя като неразделна част от „Техническото предложение”, изчислени енергийните и емисионни разходи (CO2;NOx;PM и NMHC) в Евро.

	№
	показатели за 1 км пробег
	стойност на показателя
	енергийно съдържание на дизеловото гориво (B)
	цена на енергия или емисии
	оперативни и емисионни разходи през целия експлоатационен живот (€)

	1.
	(A) - разход на дизелово гориво

(l/ km)

(съгласно условия за изпитване SORT3)
	A =____ l/km
	36 MJ/l
	1.0 € /l
	ЕР = _______

	2.
	количество емисии на въглероден двуокис (CO 2) (kg/km)
	_____ kg/km
	
	0.035 €/kg
	ЕмР = _______

	3.
	количество емисии на азотни окиси (NOx) в (g / km)
	______ g/km
	
	0.0044 €/g
	

	4.
	количество на неметанови въглеводороди (NMHC) в (g/km)
	______ g/km
	
	0.001 €/g
	

	5.
	количество на прахови частици  (PM) (g/km)
	______ g/km
	
	0.087 €/g
	


Забележка: SORT3 - разхода на гориво l/km, определен съгласно условията и тестовете за работни цикли (SORT), разработени от Международния съюз за обществен транспорт (UITP). В конкретния случай участниците трябва да представят резултатите за разход на гориво след тестване съгласно SORT 3.
Енергийните разходи на n-тия участник се изчисляват по следната формула:

ЕР = A x B x C x D/B
ЕР = разход на гориво (l/km) x 36 (MJ/l) x 800000(km) x (1 (€ /l) /  36 (MJ/l) ), където: 
А - разход на гориво (l/km) за автобусите предложени от  участника;

B = 36 (MJ/l) - енергийното съдържание на дизеловото гориво;
C = 800000(km) - пробегът на превозното средство през целия му експлоатационен живот;
D = 1 (€ /l) - цена на 1 литър дизелово гориво;
1 (€ /l) / 36 (MJ/l) е цената на енергията (€/MJ);
 Емисионните разходи на n-тия участник се изчисляват по следната формула:

ЕмР =  C x (CO2 x 0.035 €/kg + NOx x 0.0044 €/g + NMHC x  0.001 €/g + PM x 0.087 €/g), където:

C = 800000(km) - пробег на превозното средство през целия му експлоатационен живот;
CO2 - количество емисии въглероден двуокис (CO 2) – за автобусите предложени от участника;
0.035 € / kg – цена на емисиите от 

NOx - количество емисии азотни окиси (NOx) за автобусите предложени от участника;
0.0044 € / g - цена на емисиите от

NMHC - количество неметанови въглеводороди (NMHC) за автобусите предложени от участника;
0.001 € / g - цена на емисиите от неметанови въглеводороди - NMHC
PM - количество прахови частици (PM) за автобусите предложени от участника;
0.087 € / g - цена на емисиите от прахови частици – PM;

Забележка: За доказване на стойностите на показателите, попълнени в таблицата, като неразделна част от направените изчисления, участниците трябва да представят копия на сертификати или протоколи с резултати от проведени тестове според SORT3, доказващи стойността на посочения разход на гориво за предлаганото от тях превозно средство или за еквивалентно такова (със серия двигател или еквивалента, от същия  тип или еквивалентен; със същата марка и модел скоростна кутия или еквивалентна; със същия размер на гумите), сертификати за ЕО типово одобрение и/или др. официални документи, от които да са видни посочените в таблицата стойности за разход на гориво, количествата CO2, NOx,  NMHC и PM. Сертификатите и/или протоколите, доказващи посочения разход на гориво както и сертификатите за ЕО типово одобрение трябва да са издадени от страни членки на ЕС.

Когато участниците предоставят информация от производителя за разхода на гориво на предлаганото превозно средство или за еквивалентно такова (със серия двигател или еквивалента, от същия  тип или еквивалентен; със същата марка и модел скоростна кутия или еквивалентна; със същия размер на гумите) те представят официални документи от производителя, в който са описани  подробно техническите условия и методи на изчисление на разхода на гориво.


Приложения: копия на сертификати, протоколи от проведени тестове, сертификати за ЕО типово одобрение, официални документи от производителя или др. документи, доказващи данните посочени в таблицата.
Приложение 3
към Офертата
ЦЕНОВА ОФЕРТА

за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет

“Доставка на нови съчленени автобуси за масов градски транспорт за нуждите на "Бургасбус" ЕООД”

От: .......................................................... – гр. ..................................................... 

……………………………………………………………………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

1. Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на поръчката и всички фактори на оскъпяване, които произтичат от местоположението на доставката и техни​ческите изисквания на Възложителя в Техническата спецификация, условията на договора и разясненията по време на процедурата, и в предложената цена сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката. 

2. Предлагаме да изпълним поръчката, като доставим  7 (седем) бр. нови дизелови съчленени автобуси за масов градски транспорт, произведени от: ……………………..……..……, марка:.. .……………..…………………модел: ………………………………..…….., за следната обща крайна цена цена  за целия период в размер на _______________________ (словом ___________________) лева без включен ДДС или ____________________ (словом _____________) лева с включен ДДС, в това число:

а/ Предлагана обща доставна цена на автобусите- __________________ (словом ___________________) лева без включен ДДС :
а.1........................................................................................ лева без включен ДДС;

а.2.........................................................................................лева без включен ДДС;

а.3........................................................................................ лева без включен ДДС;

а.4......................................................................................... лева без включен ДДС;

а.5........................................................................................ лева без включен ДДС;
а.6........................................................................................ лева без включен ДДС;

а.7........................................................................................ лева без включен ДДС.


б/ Общо лизингово оскъпяване -___________________(словом ___________________) лева:
б.1........................................................................................ лева;

б.2.........................................................................................лева;

б.3........................................................................................ лева;

б.4.........................................................................................лева;

б.5........................................................................................ лева;

б.6........................................................................................ лева;

б.7......................................................................................... лева.
В предложената цена са включени: 

- доставна  цена на автобусите;
- встъпителна вноска – 5 %;

- такса за управление на лизинга;

- Застраховките „Гражданска отговорност“ и „Пълно автокаско“ за първата година;

- разходи за придобиване

- данък МПС за първата година;

- продуктова /еко/ такса (ако се изисква от законодателството);

- оскъпяването за периода на лизинг;

- такса за вписване в ЦРОЗ (ако е приложимо);
- остатъчна стойност на автобусите – 5 %
Като неразделна част от настоящото предложение, прилагаме Лизингова схема на разплащане.
Дата …………..2015 г. 
      ………………………………………...

Име, подпис и печат:

