
Приложение № 14











    /О б р а з е ц/








ДО

„ТЕЦ -Бобов дол“ ЕАД

с. Големо село

ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНОВА ОФЕРТА

За участие в процедура на договаряне с  предварителна покана за участие

по Закона за обществените поръчки  за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Среден ремонт на товарни вагони тип „Fals” 

от: ......................................../наименование на участника/, със седалище и  адрес на управление............................, адрес за кореспонденция....................., тел..............., факс................., електронен адрес ................ 

представлявано от ....................................... /трите имена/, в качеството на ...................... /длъжност или друго качество/
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДА,

След запознаване с условията на получената от Вас Покана за участие в договарянето  с Ваш изх. №.........., както и всички документи и образци от документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Среден ремонт на товарни вагони тип „Fals”,

 ние,………………………………/изписва се името на Участника/,............ /адрес по регистрация/, БУЛСТАТ/ЕИК .................. 

предлагаме да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните финансови условия:


Цена за изпълнение: ......……………/словом……………………../ лева ,без ДДС.

Горепосочената цена е формирана въз основа на посочените цените, както следва:

	№
	Цена
	Брой ремонтирани вагони
	Единична цена за ремонт на вагони
	Обща стойност в лева без ДДС

	I.
	ЦЕНА (по Техническа спецификация- Приложение14.1 ) на задължителни видове дейности съгласно Правилник за среден ремонт на товарни вагони и настоящите технически изисквания на“ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД


	87
	
	

	ІI.
	ЦЕНА (по Техническа спецификация- Приложение14.2) на части и детайли за влагане в задължителните видове дейности за извършване на ремонт съгласно  Правилник за среден ремонт на товарни вагони и настоящите технически изисквания на “ТЕЦ – Бобов дол” ЕАД


	87

	 
	 

	
	ОБЩО I+II:                                              
	
	

	ІII.
	ЦЕНА за непредвидени разходи за липсващи части и непредвидени допълнителни ремонтни дейности в зависимост от състоянието на вагона, съгласно предавателно-приемателен протокол за ремонт на вагона.   по Приложения 14.3 и 14.4
	 15 % от общата стойност  в лева без ДДС по точка I и  точка IІ.
	

	 IV.
	ОБЩО I+II+ІІІ:                                              
	


Предложените цени по т.I. и т.ІI. включват всички разходи, направени от участника за извършване на услугите по обществената поръчка, съгласно  техническата спецификация и техническите изисквания на Възложителя.
Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 150 дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Приложение: 

14.1  е неразделна част от първоначалната ценова оферта 

14.2  е неразделна част от първоначалната ценова оферта 

14.3  е неразделна част от първоначалната ценова оферта 

14.4  е неразделна част от първоначалната ценова оферта 

Дата ............... 






 ...........................................
/име, фамилия и подпис/ 

Упълномощен да подпише предложението на сума ………………….…. от името и за сметка на ……………………………………………………………..............……….........................................................





    /изписва се името на участника/

………………………………………………….………………..........…..…………….......................



 /изписва се името на упълномощеното лице и длъжността/

ПРИЛОЖЕНИЕ №14. 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА СРЕДЕН РЕМОНТ НА 1 (ЕДИН) БРОЙ ТОВАРЕН ВАГОН ТИП „FALS“

	СРЕДЕН РЕМОНТ НА ВАГОН ОТКРИТ, СЕДЛОВИДЕН

	№
	Задължителни видове дейности  
	Количество/бр/
/бр./
	Единична цена/лв./
	Обща цена 
/лв./

	
	                   1. Ревизия и ремонт на ходова част

	
	Разкачване на талига и спирачна система на кош- талига
	2
	
	

	
	Повдигане вагона на крикове
	1
	
	

	
	Демонтаж талига
	2
	
	

	
	Пясъкоструене/дробоструене/ на рамта на талигата
	2
	
	

	
	Проверка геометрията на стенд
	2
	
	

	
	Смяна на твърда плъзгалка на талига
	4
	
	

	
	Смяна на цапфа
	 32
	
	

	
	Смяна демпферна обеца
	16
	
	

	
	Смяна притискащ палец
	8
	
	

	
	Смяна втулка на притискащ палец
	8
	
	

	
	Смяна полиамидна вложка на центр.лагер
	2
	
	

	
	Ревизия и тест на пружина малка
	16
	
	

	
	Ревизия и тест на пружина голяма
	16
	
	

	
	Ревизия и освидетелстване на буксов възел
	8
	
	

	
	Репрофилиране и освидетелстване на колоос
	4
	
	

	
	Нанасяне на защитно покитие на талигата и боядисване
	2
	
	

	
	      2. Ревизия и ремонт на теглично - отбивачни съоръжения

	
	Тегличен апарат – ревизия, ремонт и изпитване на стенд
	2     
	
	

	
	Винтов спряг- ревизия, ремонт и изпитване на стенд
	2
	
	

	
	Буфери-ревизия, ремонт и изпитване
	4
	
	

	
	Смяна самозаконтрящи се гайки на буфер
	16
	
	

	
	               3. Ревизия и ремонт на спирачна система

	
	Въздушен резервоар-техн. освидетелстване
	1
	
	

	
	Ревизия  на спирачен цилиндър, смяна маншет
	1
	
	

	
	Функционен вентил- ревизия и ремонт функционална проба на стенд
	1
	
	

	
	Ръчна спирачка - ревизия и ремонт
	1
	
	

	
	Изпробване на кнорови ръкави
	2
	
	

	
	Ревизия и изпитване на въздухоспирателни кранове
	2
	
	

	
	SAB-регулатор-ревизия и ремонт
	1
	
	

	
	Товарообръщател-ревизия и ремонт

	1
	
	

	
	Товаропътнически обръщател-ревизия и ремонт
	1
	
	

	
	Функционална проба на спирачката
	1
	
	

	
	            4. Ревизия и ремонт на система за разтоварване

	
	Работен цилиндър на разтоварващ механизъм – ревизия, ремонт и смяна маншети
	1
	
	

	
	Ревизия на въздухоспирателни кранове
	4
	
	

	
	Изпробване на кнорови ръкави
	4
	
	

	
	Подмяна маркучи на работен цилиндър 
	2
	
	

	
	Трипътен кран - ревизия и ремонт
	1
	
	

	
	Проверка на плътност на цялата пневатична система 
	1
	
	

	
	Регулировка и ремонт на заключващи механизми
	4
	 
	

	
	Регулировка и ремонт на пневматична и ръчна система за разтоварване
	1
	
	

	
	               5. Ревизия и ремонт на  рама и кош на вагона

	
	Измерване дебелина на седловиден под на вагона 
	1
	
	

	
	Уплътняване на клапи
	4
	
	

	 
	Подмяна горни плъзгалки на вагона
	4
	
	

	
	Подсилване на челната греда в областта на фериботните куки
	2
	
	

	
	6. Частично боядисване, тариране и шаблониране на вагона

	
	Боядисване на полета за шаблониране на вагона
	1
	
	

	
	Тариране
	1
	
	

	
	Шаблониране на надписи и знаци по вагона
	1
	
	

	обща стойност:


ПРИЛОЖЕНИЕ № 14.2
  ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА СРЕДЕН РЕМОНТ НА 1 (ЕДИН) БРОЙ ТОВАРЕН ВАГОН ТИП „FALS“

	
	Наименование на части и детайли за влагане в задължителните видове дейности 
	Количество
/бр./
	Единична цена /лв./
	Обща цена
/лв./

	1.
	                                       1.По ходова част

	
	Демпферна обеца
	16
	
	

	
	Цапфа
	32
	
	

	
	Притискащ палец
	8
	
	

	
	Втулка на притискащ палец
	8
	
	

	
	Полиамидна вложка-цент.лагер
	2
	
	

	
	Плъзгалка долна
	4
	
	

	2.
	2. Теглични и отбивачни съоръжения

	
	Гайка самозаконтряща се за буфер с клас на якост 8.8.
	16
	
	

	
	Болт за буфер с клас на якост 8.8.
	16
	
	

	3.
	                                  3. Спирачна система

	
	Маншет на спирачен цилинър
	1
	
	

	
	Уплътнителен пръстен ШГ-45
	2
	
	

	
	Уплътнителен пръстен ШГ-50
	2
	
	

	

	4.
	                               4. Система за разтоварване 
азтоварване

	
	Маншет за работен цилиндър
	1
	
	

	
	Маркуч за работен цилиндър
	2
	
	

	 
	Уплътнителен пръстен ШГ-45
	2
	
	

	
	Уплътнителен пръстен ШГ-50
	2
	
	

	5.
	                                    5. Рама и кош на вагона

	
	Горни плъзгалки
	4
	
	

	обща стойност:


ПРИЛОЖЕНИЕ №14. 3
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА СРЕДЕН РЕМОНТ НА ТОВАРЕН ВАГОН ТИП „FALS“

	№
	Допълнителни видове дейности
	Количество
/бр./
	Единична цена /лв./
	Обща цена
/лв./

	
	 Ревизия и ремонт на ходова част

	
	Ревизия и възстановяване на заваръчни шевове на талига
	1м
	
	

	
	Подмяна на долен централен лагер
	1
	
	

	
	Преокомплектоване на колоос с подмяна на колела 
	1
	
	

	
	Преокомплектоване на колоос с подмяна на оста
	1
	
	

	
	      2. Ревизия и ремонт на теглично – отбивачни съоръжения

	
	Ремонт водило
	1
	
	

	
	Смяна плъзгалка на водило
	1
	
	

	
	3. Ревизия и ремонт на спирачна система

	
	Подмяна на износени втулки и шарнирни болтове
	         1
	
	

	
	Подмяна на калодкодържател
	         1
	
	

	
	4. Ревизия и ремонт на система за разтоварване

	
	Изправяне деформирани щанги на разтоварващ механизъм
	       1
	
	

	
	Подмяна на трипътен кран
	        1
	
	

	
	                               5.  Ревизия и ремонт на рама и кош на вагона

	
	Изкърпване на седловиден под
	1кв.м
	
	

	
	Изкърпване на кош и клапи
	1кв.м
	
	

	
	Изправяне на деформации-кош и клапи
	1кв.м
	
	

	
	Ревизия и възстановяване на заваръчни шевове по рамата
	1м.
	
	

	
	Заварка пукнатини по рамата
	1м.
	
	

	
	Възстановяване на деформирана челна  греда
	1
	
	

	
	Подмяна на горен централен лагер
	1
	
	

	обща стойност:


ПРИЛОЖЕНИЕ №14. 4
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА СРЕДЕН РЕМОНТ НА ТОВАРЕН ВАГОН ТИП „FALS“
	
	Наименование на части и детайли за влагане в допълнителните видове дейности
	Количество
/бр./
	Единична цена /лв./
	Обща цена
/лв./

	
	1. Ходова част

	 
	Рама на талига-втора употреба /годна/
	1
	
	

	
	Долна част на централен лагер – втора употреба /годен/
	1
	
	

	 
	Пружина голяма БТ-6
	1
	
	

	
	Пружина малка БТ-6
	1
	
	

	 
	Манганова планка
	1
	
	

	
	Букса БТ-6 – втора употреба /годна/
	1
	
	

	
	Буксов капак – втора употреба /годен/
	1
	
	

	
	Ролков лагер – втора употреба /годен/
	1
	
	

	
	„Т“обр.ограничител
	1
	
	

	 
	Въже заземително
	1
	
	

	
	2. Теглично – отбивачни съоръжения

	
	Винтов спряг
	1
	
	

	
	Болт за винтов спряг
	1
	
	

	 
	Теглична кука
	1
	
	

	
	Тегличен пърт
	1
	
	

	
	Металогумен пакет за тегличен апарат
	1
	
	

	
	Кош за буфер – втора употреба /годен/
	1
	
	

	
	Гилза с талер – втора употреба /годна/
	1
	
	

	
	Металогумен пакет за буфер
	1
	
	

	 
	Водило
	1
	
	

	
	Плъзгалка за водило
	1
	
	

	
	                                                3. Спирачна система

	
	Функционен вентил - рециклиран
	         1         
	
	

	
	Въздушен резервоар
	         1
	
	

	
	Акерманов кран LH-3
	         1
	
	

	      
	Кноров ръкав
	         1
	
	

	
	SAB-регулатор
	         1
	
	

	
	Триъгълен вал – втора употреба /годен/
	         1
	
	

	
	Калодкодържател
	         1         
	
	

	
	Предпазен валов пояс /подбрадник/
	         1
	
	

	
	Товаропътнически обръщател
	         1
	
	

	 
	Товарообръщател
	         1
	
	

	
	Тел разхлабителен дълъг
	         1
	
	

	
	Тел разхлабителен къс
	         1         
	
	

	
	Върток за ръчна спирачка
	         1
	
	

	
	Винт за ръчна спирачка
	         1
	
	

	
	Гайка за ръчна спирачка
	         1
	
	

	
	Подвеска за ръчна спирачка
	         1
	
	

	
	Водач за ръчна спирачка
	         1
	
	

	
	4. Система за разтоварване

	
	Работен цилиндър на разтоварващ механизъм
	         1
	
	

	
	Щанга за клапа
	         1
	
	

	 
	Акерманов кран-рециклиран
	         1
	
	

	 
	Кноров ръкав
	         1
	
	

	
	Трипътен кран
	         1
	
	

	
	Подвеска на ръчен разтоварващ механизъм
	         1         
	
	

	
	Винт на ръчен разтоварващ мехаизъм
	         1
	
	

	 
	Гайка на ръчен разтоварващ механизъм
	         1
	
	

	
	Волан на ръчен разтоварващ механизъм
	         1
	
	

	
	Зъбно колело-голямо
	         1
	
	

	 
	Зъбно колело-малко
	         1
	
	

	
	                                             5. Рама и кош на вагона

	
	Горна част централен лагер-втора употреба /годен/
	         1
	
	

	
	Челна греда
	         1
	
	

	 
	Фериботна кука
	         1         
	
	

	
	Носач на горна плъзгалка
	         1
	
	

	
	Маневрено стъпало към преходен мост
	         1
	
	

	
	Маневрено стъпало 
	         1
	
	

	
	Маневрена ръкохватка подбуферна
	         1
	
	

	
	Маневрена ръкохватка странична
	         1
	
	

	
	Винкел уплътнителен за клапа
	        1
	
	

	
	Подова ламарина
	               1м.кв.
	
	

	
	Парапет преходен мост
	         1
	
	

	
	Стойка сигнална
	         1
	
	

	
	Етикетна касета
	         1
	
	

	обща стойност:


2

