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	БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
Институт по информационни и комуникационни технологии
1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 2
Телефон: (02) 979 66 11,  (02) 870 84 94;  Факс: (02) 870 72 73

Електронна поща: iict@bas.bg



ДО 

ДИРЕКТОРА

НА ИНСТИТУТ ПО ИНФРОМАЦИОННИ И
КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРИ БАН

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
в процедура за Вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на Компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ-БАН“
 от: ........................................................................................................

(наименование на участника)

Адрес за кореспонденция: гр................ ул. ............................., №. … 

тел.: ........ / ............. факс: ......./ .............; e-mail: …………………….

Единен идентификационен код: ............................, 

Представлявано от .......................................................................................

(посочва се лицето/та по регистрация и длъжност)
Упълномощен представител за тази процедура ………………………………….., 

(ако е предвидено)
с приложено пълномощно № ………., дата ……….
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,


Във връзка с участие в процедура за Вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на Компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ-БАН“ по покана с изх. № 719 от 25.08.2020 г.
Представяме следните документи: 

1. Заявление;

2. Опис на документите;

3. Единен европейски документ за обществени поръчки, попълнен и представен в съответствие с изискванията на закона, в случай, че за участника са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране с ЕЕДОП, съобразно условията на процедурата за сключване на рамково споразумение.

4. Техническо предложение по образец на Възложителя, съдържащо:

· Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законния представител на участника;

· Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, като всяка страница трябва да бъде подписана и подпечатана от участника;

5. Ценово предложение в запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП (ако е приложимо). 

7. Друго по преценка на участника.

	Дата  
	________/ _________ / ________

	Законен представител/упълномощено лице (име и фамилия)
	___________________________

	Подпис и печат)


	___________________________


ДО 

ДИРЕКТОРА

НА ИНСТИТУТ ПО ИНФРОМАЦИОННИ И

КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРИ БАН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за Вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на Компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ-БАН“
от: ........................................................................................................

(наименование на участника)

Представлявано от .......................................................................................

(посочва се лицето/та по регистрация и длъжност)
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

І. След като се запознахме с изискванията на Възложителя, посочени в Покана изх. № 719/25.08.2020 г. и в съответствие с  Техническата спецификация и нашето техническо предложение по сключеното рамково споразумение  № РС-24 РОП/14.10.2019г. с предмет:  „Доставка на Компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ-БАН“, представяме на Вашето внимание настоящото предложение за изпълнение, както следва:
1.1. Минимални изисквания за Настолна компютърна система тип „А“ – 2 броя
	Параметър 
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Производител и марка 
	Да се специфицира от участника 
	

	Серия и модел 
	Да се специфицира от участника 
	

	Обем и форматен фактор на кутията 
	Форматен фактор Tower (да се посочат точните размери);
	

	Процесор 
	Минимум 4 ядра, базова тактова честота минимум 3.7 GHz с поддръжка на Max Turbo Frequency 4.3 GHz , минимум 8 MB Cache, минимум 2 канала с паметта, поддръжка на памет минимум 128 GB, литография - максимално 14 nm, максимално TDP 62W, вградено графично ядро или еквивалент;
	

	Параметри на системния набор 
	Съвместим с предложения процесор с поддръжка на USB ревизии 3.0 и 2.0;

Да позволява използването на 3 независими дисплея при използване на вграденото графично ядро.

Да позволява едновременна работа с вграденото графично ядро и дискретен графичен контролер;
	

	Твърд диск / SSD, размер, тип
	Mинимум 1 брой 256GB M.2 SSD, PCIe 3.0 x 4 NVMe;

Mинимум 1 брой 2TB  HDD SATA 6.0Gb/s;
	

	Оперативна памет 
	Минимум 8GB  DDR4 c работна честота минимум 2400 MHz, да поддържа разширение минимум до 64GB ; 
	

	Брой DIMM слотове за памет 
	Mинимум 4 броя; 
	

	Графичен контролер
	Вграден 
	

	Оптично устройство 
	DVD±RW
	

	Мрежови интерфейс 
	Интегриран Gigabit Еthernet 10/100/1000 с поддръжка на Wake on LAN; 
	

	Аудио 
	Интегриран HD аудио контролер на системната платка с интегрирани вътрешни спикер с мощтност 2W ; 
	

	Портове на предния панел 

	Минимум 4 броя USB 3.1 Gen1/2, минимум 1 брой USB 3.1 Type-C, 3.5 mm стерео жак - минимум 1бр. комбиниран  за микрофон и слушалки; 
	

	Портове на задния панел 

	Минимум 2 броя DisplayPort, минимум 1 брой VGA, 

минимум 4 броя USB 2.0, 3.5 mm стерео жакове - мин 1бр. за микрофон, мин 1 бр. за слушалки, минимум 1 брой Ethernet (RJ-45), минимум 1 брой сериен интерфейс  RS232;
	

	Възможности за  разширение 
	Минимум 1 брoй свободна позиция за монтаж на 3,5“ HDD/SSD;

Минимум 1 брой PCIe Gen3 опроводен x16, механично съвместим с контролери с висок профил;

Минимум 2 броя PCIe Gen3 опроводени x1, механично съвместим с контролери с висок профил;

Минимум 1 брой PCIe  Gen3 опроводен x1, М.2 формат за WLAN&Bluetooth контролер;
	

	Захранващ модул 

	Захранващ блок, минимум 260W, осигуряващ минимум 92% ефективност;
	

	Мишка 

	USB, оптична, произведена от и с логото на производителя на компютъра; 
	

	Клавиатура 

	БДС 5237:1978 или еквивалентно, PS2 или USB, произведена от и с логото на производителя на компютъра; 
	

	Сигурност 
	Системата да разполага със Trusted Platform Module от производителя на системата, който осигурява минимум следните възможности за повишаване на сигурността: 

· Парола при включване

· Парола на администратора 

· Парола за твърд диск 

· Индивидуално изключване на USB порта

· Интелигентна USB защита само клавиатура / мишка, блокира всички устройства за съхранение

Други решения за сигурност: 

· Chassis intrusion switch – защита за проникване в шасито;
	

	Декларации за съответствие 
	CE, RoHS, Energy Star 6.1, TUV low noise verified или еквивалент;
	

	Операционна система
	не
	

	Гаранционни условия 
	Минимум 3 години 
	


1.2. Минимални изисквания за Настолна компютърна система тип „Б“ – 2 брой
	Параметър 
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Производител и марка 
	Да се специфицира от участника 
	

	Серия и модел 
	Да се специфицира от участника 
	

	Обем и форматен фактор на кутията 
	Форматен фактор Tower (да се посочат точните размери);
	

	Процесор 
	Минимум 6 ядра, базова тактова честота минимум 3.0 GHz с поддръжка на Max Turbo Frequency 4.4 GHz , минимум 9 MB Cache, минимум 2 канала с паметта, поддръжка на памет минимум 128 GB, литография - максимално 14 nm, максимално TDP 65W, вградено графично ядро или еквивалент;
	

	Параметри на системния набор 
	Съвместим с предложения процесор с поддръжка на USB ревизии 3.0 и 2.0;

Да позволява използването на 3 независими дисплея при използване на вграденото графично ядро.

Да позволява едновременна работа с вграденото графично ядро и дискретен графичен контролер;
	

	Твърд диск / SSD, размер, тип
	Mинимум 1 брой 256GB M.2 SSD, PCIe 3.0 x 4 NVMe;

Mинимум 1 брой 2TB  HDD SATA 6.0Gb/s;
	

	Оперативна памет 
	Минимум 16GB (2x8GB) DDR4 c работна честота минимум 2666 MHz, да поддържа разширение минимум до 64GB ; 
	

	Брой DIMM слотове за памет 
	Mинимум 4 броя; 
	

	Дискретен графичен контролер
	Инсталиран дискретен PCIe 2.0 x16 графичен контролер с минимум 2 броя DisplayPort/HDMI, с размер/тип на буфера за кадри – минимум 4 GB GDDR5, брой графични ядра – минимум 760 ;
	

	Оптично устройство 
	DVD±RW
	

	Мрежови интерфейс 
	Интегриран Gigabit Еthernet 10/100/1000 с поддръжка на Wake on LAN; 
	

	Аудио 
	Интегриран HD аудио контролер на системната платка с интегрирани вътрешни спикер с мощтност 2W ; 
	

	Портове на предния панел 

	Минимум 4 броя USB 3.1 Gen1/2, минимум 1 брой USB 3.1 Type-C, 3.5 mm стерео жак - минимум 1бр. комбиниран  за микрофон и слушалки; 
	

	Портове на задния панел 

	Минимум 2 броя DisplayPort, минимум 1 брой VGA, 

минимум 4 броя USB 2.0, 3.5 mm стерео жакове - мин 1бр. за микрофон, мин 1 бр. за слушалки, минимум 1 брой Ethernet (RJ-45), минимум 1 брой сериен интерфейс  RS232;
	

	Възможности за  разширение 
	Минимум 1 брoй свободна позиция за монтаж на 3,5“ HDD/SSD;

Минимум 1 брой PCIe Gen3 опроводен x16, механично съвместим с контролери с висок профил – зает от дискретния графичен контролер;

Минимум 2 броя PCIe Gen3 опроводени x1, механично съвместим с контролери с висок профил;

Минимум 1 брой PCIe  Gen3 опроводен x1, М.2 формат за WLAN&Bluetooth контролер;
	

	Захранващ модул 

	Захранващ блок, минимум 260W, осигуряващ минимум 92% ефективност;
	

	Мишка 

	USB, оптична, произведена от и с логото на производителя на компютъра; 
	

	Клавиатура 

	БДС 5237:1978 или еквивалентно, PS2 или USB, произведена от и с логото на производителя на компютъра; 
	

	Сигурност 
	Системата да разполага със Trusted Platform Module от производителя на системата, който осигурява минимум следните възможности за повишаване на сигурността: 

· Парола при включване

· Парола на администратора 

· Парола за твърд диск 

· Индивидуално изключване на USB порта

· Интелигентна USB защита само клавиатура / мишка, блокира всички устройства за съхранение

Други решения за сигурност: 

· Chassis intrusion switch – защита за проникване в шасито;
	

	Декларации за съответствие 
	CE, RoHS, Energy Star 6.1, TUV low noise verified или еквивалент;
	

	Операционна система
	не
	

	Гаранционни условия 
	Минимум 3 години 
	


1.3. Минимални изисквания за Настолни компютърни системи тип „В“  – 1 брой
	Параметър 
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Производител и марка 
	Да се специфицира от участника 
	

	Серия и модел 
	Да се специфицира от участника 
	

	Обем и форматен фактор на кутията 
	Форматен фактор Tower (да се посочат точните размери);
	

	Процесор 
	Минимум 6 ядра/12 нишки, с базова тактова честота минимум 3.2 GHz с поддръжка на Max Turbo Frequency 4.6 GHz , минимум 12 MB Cache, минимум 2 канала с паметта, поддръжка на памет минимум 128 GB, литография - максимално 14 nm, максимално TDP 65W, вградено графично ядро или еквивалент;
	

	Параметри на системния набор 
	Съвместим с предложения процесор с поддръжка на USB ревизии 3.0 и 2.0;

Да позволява използването на 3 независими дисплея при използване на вграденото графично ядро.

Да позволява едновременна работа с вграденото графично ядро и дискретен графичен контролер;
	

	Твърд диск / SSD, размер, тип
	Mинимум 1 брой 256GB M.2 SSD, PCIe 3.0 x 4 NVMe;

Mинимум 1 брой 2TB  HDD SATA 6.0Gb/s;
	

	Оперативна памет 
	Минимум 16GB  (2x8GB) DDR4 c работна честота минимум 2666 MHz, да поддържа разширение минимум до 64GB ; 
	

	Брой DIMM слотове за памет 
	Mинимум 4 броя; 
	

	Дискретен графичен контролер
	Инсталиран дискретен PCIe 2.0 x16 графичен контролер с минимум 2 броя DisplayPort/HDMI, с размер/тип на буфера за кадри – минимум 8 GB GDDR5, брой графични ядра – минимум 2400 ;
	

	Мрежови интерфейс 
	Интегриран Gigabit Еthernet 10/100/1000 с поддръжка на Wake on LAN; 
	

	Аудио 
	Интегриран HD аудио контролер на системната платка с интегрирани вътрешни спикер с мощтност 2W ; 
	

	Портове на предния панел 

	Минимум 4 броя USB 3.1 Gen1/2, минимум 1 брой USB 3.1 Type-C, 3.5 mm стерео жак - минимум 1бр. комбиниран  за микрофон и слушалки; 
	

	Портове на задния панел 

	Минимум 2 броя DisplayPort, минимум 1 брой VGA, 

минимум 4 броя USB 3.1, 3.5 mm стерео жакове - мин 1бр. за микрофон, мин 1 бр. за слушалки, минимум 1 брой Ethernet (RJ-45), минимум 1 брой сериен интерфейс  RS232;
	

	Възможности за  разширение 
	Да поддържа разширение с минимум 2 брoя свободни позиции за монтаж на 2,5“/3,5“ HDD/SSD;

Минимум 1 брой PCIe Gen3 опроводен x16, механично съвместим с контролери с висок профил – зает от дискретния графичен контролер;

Минимум 1 брой PCIe Gen3 опроводени x4, механично съвместим с контролери с висок профил;

Минимум 1 брой PCIe Gen3 опроводени x1, механично съвместим с контролери с висок профил;

Минимум 1 брой PCIe  Gen3 опроводен x1, М.2 формат за WLAN&Bluetooth контролер;
	

	Захранващ модул 

	Захранващ блок, минимум 400W, осигуряващ минимум 92% ефективност;
	

	Мишка 

	USB, оптична, произведена от и с логото на производителя на компютъра; 
	

	Клавиатура 

	БДС 5237:1978 или еквивалентно, PS2 или USB, произведена от и с логото на производителя на компютъра; 
	

	Сигурност 
	Системата да разполага със Trusted Platform Module от производителя на системата, който осигурява минимум следните възможности за повишаване на сигурността: 

· Парола при включване

· Парола на администратора 

· Парола за твърд диск 

· Индивидуално изключване на USB порта

· Интелигентна USB защита само клавиатура / мишка, блокира всички устройства за съхранение

Други решения за сигурност: 

· Chassis intrusion switch – защита за проникване в шасито;
	

	Декларации за съответствие 
	CE, RoHS, Energy Star 6.1, TUV low noise verified или еквивалент;
	

	Операционна система
	не
	

	Гаранционни условия 
	Минимум 3 години 
	


1.4. Минимални изисквания за Монитор тип „А“ – 7 броя

	Параметър 
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Производител и марка 
	Да се специфицира от участника 
	

	Серия и модел 
	Да се специфицира от участника 
	

	Екран 
	Минимум 23,8", минимум резолюция 1920x1080, IPS матрица, Anti glare;
	

	Яркост 
	Минимум 250 Cd/m2 ;
	

	Ъгли на виждане 
	Минимум 178о х 178о по хоризонтала и по вертикала;
	

	Време за реакция 
	Максимум 4ms (extreme mode), 6ms (typical);
	

	Динамичен контраст
	Минимум 3000000:1
	

	Портове 
	Мин. 1 брой VGA,  1 брой HDMI,  1 брой DisplayPort;

Да поддържа едновременно включване на 2 компютъра, към 2 различни порта и възможност за превключване на изображе-нието между тях посредством бутон.  

Всички необходими кабели да са част от окомплектовката.
	

	Стойка 
	Да поддържа VESA стандарт;

Да поддържа Tilt (минимум -5°/+30°), Swivel -/+45°, Pivot 90° (landscape/portrait), Height Adjustable Stand - минимум 110 mm ход по вертикала;

Да поддържа възможност за заключване с опционален кабел тип Kensington lock или подобен;
	

	Сертификати 
	Energy Star 7.0, TCO Displays 7.0, RoHS или еквивалент;
	

	Гаранционни условия 
	Минимум 3 години 
	


1.5. Минимални изисквания за Монитор  тип „Б“ – 4 броя

	Параметър 
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Производител и марка 
	Да се специфицира от участника 
	

	Серия и модел 
	Да се специфицира от участника 
	

	Екран 
	Mинимум 27", минимум резолюция 2560x1440, IPS матрица, Anti glare;
	

	Яркост 
	Mинимум 350 Cd/m2 ;
	

	Ъгли на виждане 
	Mинимум 178о х 178о по хоризонтала и по вертикала;
	

	Време за реакция 
	Mаксимум 4ms (extreme mode), 6ms (typical);
	

	Статичен  контраст
	Минимум 1000:1
	

	Портове 
	Входове: мин. 2 броя HDMI, 1 брой DisplayPort, 1 брой USB 3.1 Type-C;

Изходи: минимум 1 брой DisplayPort – Out с поддръжка на Daisy Chain , наличие на вграден USB Hub с минимум 4 броя USB 3.0 порта;  

Да поддържа едновременно включване на 2 компютъра, към 2 различни порта и възможност за превключване на изображе-нието между тях посредством бутон.  
	

	Стойка 
	Да поддържа VESA стандарт;

Да поддържа Tilt (минимум -5°/+30°), Swivel -/+45°, Pivot 90° (landscape/portrait), Height Adjustable Stand - минимум 110 mm ход по вертикала;
Да поддържа възможност за заключване с опционален кабел тип Kensington lock или подобен;
	

	Сертификати 
	Energy Star 7.0, TCO Displays 7.0, RoHS или еквивалент;
	

	Гаранционни условия 
	Минимум 3 години 
	


1.6. Минимални изисквания за Преносим компютър тип „А“ – 1 брой

	Параметър 
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Производител и марка 
	Да се специфицира от участника 
	

	Серия и модел 
	Да се специфицира от участника 
	

	Екран 
	Минимум 23,8", минимум резолюция 1920x1080, IPS матрица, Anti glare;
	

	Яркост 
	Минимум 250 Cd/m2 ;
	

	Ъгли на виждане 
	Минимум 178о х 178о по хоризонтала и по вертикала;
	

	Време за реакция 
	Максимум 4ms (extreme mode), 6ms (typical);
	

	Динамичен контраст
	Минимум 3000000:1
	

	Портове 
	Мин. 1 брой VGA,  1 брой HDMI,  1 брой DisplayPort;

Да поддържа едновременно включване на 2 компютъра, към 2 различни порта и възможност за превключване на изображе-нието между тях посредством бутон.  

Всички необходими кабели да са част от окомплектовката.
	

	Стойка 
	Да поддържа VESA стандарт;

Да поддържа Tilt (минимум -5°/+30°), Swivel -/+45°, Pivot 90° (landscape/portrait), Height Adjustable Stand - минимум 110 mm ход по вертикала;

Да поддържа възможност за заключване с опционален кабел тип Kensington lock или подобен;
	

	Сертификати 
	Energy Star 7.0, TCO Displays 7.0, RoHS или еквивалент;
	

	Гаранционни условия 
	Минимум 3 години 
	


1.7. Минимални изисквания за Преносим компютър тип „Б“ – 1 брой

	Параметър 
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Производител и марка 
	Да се специфицира от участника 
	

	Серия и модел 
	Да се специфицира от участника 
	

	Процесор 
	Mинимум 4 физически и 8 логически ядра с минимум 8MB Cache, мин. базова честота 1,8GHz с поддръжка на Intel Turbo Boost Technology до 4,6 GHz или подобна, литография - максимално 14 nm, максимално TDP 25W, вградено графично ядро или еквивалент;
	

	Оперативна памет 
	Mинимум 8GB DDR4 c работна честота минимум 2400 MHz , разширяема до минимум 64GB, двуканална;
	

	Дисплей
	15.6“, IPS, LED backlight, матов, с резолюция 1920x1080 dpi или повече, яркост минимум 250 Cd/m2 ;

Поддръжка на външен дисплей с минимум резолюция 4096х2304@60Hz;
	

	Твърд диск 
	Mинимум 1 брой 512GB M.2 SSD, PCIe 3.0 x 4 NVMe;


	

	Мрежови интерфейси 

	Ethernet NIC 100/1000 Mbps 1x RJ-45, Wireless NIC 802.11ac,  Bluetooth 5.0; 
	

	Сигурност 
	Trusted Platform Module от производителя на системата; 
	

	Други интерфейси 

	Минимум 1 брой HDMI, 2 броя USB 3.1, 1 брой USB 3.1 Type-C Gen 1,  1 брой USB 3.1 Type-C Gen 2 Tunderbolt 3, card reader 4-in-1, Fingerprint, docking connector;
	

	Камера 
	Вградена, мин. HD 720p, с вградена функционалност за мехнично деактивиране на камерата;
	

	Аудио 
	Stereo Audio, вградени колонки 2 x 2W и микрофон,  headphone / microphone combo jack; 
	

	Клавиатура 

	Гравирана с English (US) и кирилица по БДС, с цифрова секция,  anti-spill технология;
	

	Посочващо устройство 
	Multi-touch Touchpad 
	

	Акумулаторна батерия и захранващ адаптер

	Батерия минимум 45Wh, осигуряваща автономна работа не по-малко от 10 часа, с поддръжка на RapidCharge технология;

Захранващ адаптер – минимум 65W USB Type-C;
	

	Сигурност 
	Технологии, който осигуряват минимум следните възможности за повишаване на сигурността: 

· Парола при включване

· Парола на администратора 

· Парола за твърд диск 

Други решения за сигурност: 

· Слот за заключване – Kensington lock.
	

	Сертификати 
	CE, RoHS, Energy star 6.1 или еквивалент;
	

	Операционна система 
	не
	

	Гаранционен срок
	Минимум  3 години на изделието и минимум 3 години за батерията.
	


1.8. Минимални изисквания за Преносим компютър тип „Г“ – 2 брой

	Параметър 
	Минимални технически изисквания 

	Производител и марка 
	Да се специфицира от участника 

	Серия и модел 
	Да се специфицира от участника 

	Процесор 
	Mинимум 4 физически и 8 логически ядра с минимум 8MB Cache, мин. базова честота 1,8GHz с поддръжка на Intel Turbo Boost Technology до 4,6 GHz или подобна, литография - максимално 14 nm, максимално TDP 25W, вградено графично ядро или еквивалент;

	Оперативна памет 
	Mинимум 16GB DDR4 c работна честота минимум 2400 MHz , разширяема до минимум 48GB, двуканална;

	Дисплей
	15.6“, IPS, LED backlight, матов, с резолюция 1920x1080 dpi или повече, яркост минимум 250 Cd/m2 ;

	Твърд диск 
	Mинимум 1 брой 512GB M.2 SSD, PCIe 3.0 x 4 NVMe;

	Графичен контролер
	Наличен дискретен графичен контролер с поддръжка на PCI Express 3.0 с размер/тип на буфера за кадри – минимум 2 GB GDDR5, брой графични ядра – минимум 384 ;

Графичният контролер да поддържа NVIDIA Optimus® technology или подобна за осигуряване на най-добро съотношение производителност/време за автономна работа;

Графичният контролер трябва да поддържа до 3 независими външни дисплея, през HDMI  и Тhunderbolt интерфейсите;

Поддръжка на външен дисплей с минимум резолюция 4096x2304@60Hz;

	Мрежови интерфейси 

	Ethernet NIC 100/1000 Mbps 1x RJ-45, Wireless NIC 802.11ac,  Bluetooth 5.0; 

	Възможност за разширение
	Да позволява опционално разширение с 4G LTE , само чрез добавяне на WWAN модул ;

	Сигурност 
	Trusted Platform Module от производителя на системата; 

	Други интерфейси 

	Минимум 1 брой HDMI, 2 броя USB 3.1, 1 брой USB 3.1 Type-C Gen 1,  1 брой USB 3.1 Type-C Gen 2 Tunderbolt 3, card reader 4-in-1, Fingerprint, docking connector;

	Камера 
	Вградена, мин. HD 720p, с вградена функционалност за мехнично деактивиране на камерата;

	Аудио 
	Stereo Audio, вградени колонки 2 x 2W  и микрофон,  headphone / microphone combo jack; 

	Клавиатура 

	Гравирана с English (US) и кирилица по БДС, с цифрова секция,  anti-spill технология;

	Посочващо устройство 
	Multi-touch Touchpad 

	Акумулаторна батерия и захранващ адаптер

	Батерия минимум 55Wh, осигуряваща автономна работа не по-малко от 14 часа, с поддръжка на RapidCharge технология;

Захранващ адаптер – минимум 65W USB Type-C;

	Сигурност 
	Технологии, който осигуряват минимум следните възможности за повишаване на сигурността: 

· Парола при включване

· Парола на администратора 

· Парола за твърд диск 

Други решения за сигурност: 

· Слот за заключване – Kensington lock.

	Сертификати 
	CE, RoHS, Energy star 6.1 или еквивалент;

	Операционна система 
	не

	Гаранционен срок
	Минимум  3 години на изделието и минимум 3 години за батерията.


1.9. Минимални изисквания за Преносим компютър тип „Д“ – 3 брой

	Параметър 
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Производител и марка 
	Да се специфицира от участника 
	

	Серия и модел 
	Да се специфицира от участника 
	

	Процесор 
	Mинимум 4 физически и 8 логически ядра с минимум 8MB Cache, мин. базова честота 1,8GHz с поддръжка на Intel Turbo Boost Technology до 4,6 GHz или подобна, литография - максимално 14 nm, максимално TDP 25W, вградено графично ядро или еквивалент;
	

	Оперативна памет 
	Mинимум 16GB DDR4 c работна честота минимум 2400 MHz , разширяема до минимум 48GB, двуканална;
	

	Дисплей
	14.0“, IPS, LED backlight, матов, с резолюция 1920x1080 dpi или повече, яркост минимум 250 Cd/m2 ;
	

	Твърд диск 
	Mинимум 1 брой 512GB M.2 SSD, PCIe 3.0 x 4 NVMe;
	

	Графичен контролер
	Наличен дискретен графичен контролер с поддръжка на PCI Express 3.0 с размер/тип на буфера за кадри – минимум 2 GB GDDR5, брой графични ядра – минимум 384 ;

Графичният контролер да поддържа NVIDIA Optimus® technology или подобна за осигуряване на най-добро съотношение производителност/време за автономна работа;

Графичният контролер трябва да поддържа до 3 независими външни дисплея, през HDMI  и Тhunderbolt интерфейсите;

Поддръжка на външен дисплей с минимум резолюция 4096x2304@60Hz;
	

	Мрежови интерфейси 

	Ethernet NIC 100/1000 Mbps 1x RJ-45, Wireless NIC 802.11ac,  Bluetooth 5.0; 
	

	Възможност за разширение
	Да позвилява опционално разшитение с 4G LTE , само чрез добавяне на WWAN модул ;
	

	Сигурност 
	Trusted Platform Module от производителя на системата; 
	

	Други интерфейси 

	Минимум 1 брой HDMI, 2 броя USB 3.1, 1 брой USB 3.1 Type-C Gen 1,  1 брой USB 3.1 Type-C Gen 2 Tunderbolt 3, card reader 4-in-1, Fingerprint, docking connector;
	

	Камера 
	Вградена, мин. HD 720p, с вградена функционалност за мехнично деактивиране на камерата;
	

	Аудио 
	Stereo Audio, вградени колонки 2 x 2W  и микрофон, headphone / microphone combo jack; 
	

	Клавиатура 

	Гравирана с English (US) и кирилица по БДС, с цифрова секция,  anti-spill технология;
	

	Посочващо устройство 
	Multi-touch Touchpad 
	

	Акумулаторна батерия и захранващ адаптер

	Батерия минимум 50Wh, осигуряваща автономна работа не по-малко от 14 часа, с поддръжка на RapidCharge технология;

Захранващ адаптер – минимум 65W USB Type-C;
	

	Сигурност 
	Технологии, който осигуряват минимум следните възможности за повишаване на сигурността: 

· Парола при включване

· Парола на администратора 

· Парола за твърд диск 

Други решения за сигурност: 

· Слот за заключване – Kensington lock.
	

	Сертификати 
	CE, RoHS, Energy star 6.1 или еквивалент;
	

	Операционна система 
	не
	

	Гаранционен срок
	Минимум  3 години на изделието и минимум 3 години за батерията.
	


1.10. Минимални изисквания за Сървър тип „А“ - 1 брой

	Параметър 
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Производител и марка 
	Да се специфицира от участника 
	

	Серия и модел 
	Да се специфицира от участника 
	

	Обем и форматен фактор на кутията 
	Форматен фактор RACK с максимален размер 1 U (да се посочат точните размери), за монтаж в шкаф (rack), вкл. релси и компоненти за монтаж;
	

	Процесори
	Минимум 1 брой със следните параметри: минимум 6 ядра, минимум 12 нишки, базова тактова честота минимум 3.40 GHz с поддръжка на Max Turbo Frequency технология, минимум 12 MB Cache, минимум 2 канала с паметта, поддръжка на памет минимум 128 GB, литография - максимално 14 nm, максимално TDP 80W;
	

	Параметри на системния набор 
	Съвместим с предложения процесор;

Системата да поддържа M.2 SSD, 3.5" HDD, 2.5" SSD/ HDD;
	

	RAID controller 
	Системата да разполага минимум 4 портов PCIe 3.0  RAID контролер с поддръжка на SAS 12Gb/s   RAID 0/1/10/5 нива;

Окомплектовката да включва всички необходими кабели.
	

	Твърд диск / SSD
	Инсталирани:

Mинимум 2 броя оперативно заменяеми (HotSwap) HDD 4 TB  SAS 6.0Gb/s, 7200rpm, 128MB cache;
	

	Оперативна памет 
	Минимум 32GB (1 x 16GB) DDR4 c работна честота минимум 2666 MHz, ECC;

Да поддържа разширение минимум до 128GB (за конкретната система); 
	

	Брой DIMM слотове за памет 
	Минимум 4 броя; 
	

	Мрежови интерфейс 
	Интегриран 2 портов Gigabit Еthernet 10/100/1000 ,  
	

	Възможности за  разширение 
	Налични вътрешни позиции за монтаж на устройства за съхранение, които позволяват монтаж на минимум 4 броя 3,5“ оперативно заменяеми (HotSwap)  HDD. 

Предложенатa система трябва да позволява разширение с минимум следните PCI Express слотове:

- 1 брой PCI-E 3.0 x16 или 2 броя PCI-E x8 слота;
- 1 брой PCI-E 3.0 x4  слот.

Всички разшитителлни слотове да са готови за използване без необходимост от добавяне на преходни платки;
	

	Захранващ модул 

	Захранващ блок резервиран, минимум 500W, осигуряващ минимум 92% ефективност;
	

	Управление 
	IPMI 2.0 наличен отделен LAN порт
	

	Операционна система
	не
	

	Гаранционни условия 
	Минимум 2 години 
	


1.11. Минимални изисквания за Непрекъсваемо токозахранващо устройство тип „А“ - 1 брой

	Параметър 
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Производител и марка 
	Да се специфицира от участника 
	

	Серия и модел 
	Да се специфицира от участника 
	

	Форматен фактор и предназначение на устройството
	Устройството да е предназначено за използване като свободно стоящо. 

Устройството трябва да позволява включване на допълнителни батерийни модули с цел разширяване на автономността, не по-малко от 5 допълнителни батерийни модули. 

Устройството трябва да разполага в вграден байпас.
	

	Технология на преобразуване
	Онлайн технология с двойно преобразуване
	

	Мощност 
	Минимум  1500VA/1500Watts


	

	Автономна работа
	Мин. 14 минути при натоварване 50% от номиналната мощност. 

Мин. 4 минути при натоварване 100% от номиналната мощност. 


	

	Брой фази на входа
	1
	

	Номинално входно напрежение
	230V, 220V, 240V
	

	Толеранс на входно напрежение/ честота
	Минимум 176-275V при 40-70Hz (автоматично разпознаване)
	

	Брой фази на изхода
	1
	

	Форма на изходното напрежение
	синусоидална
	

	Изходно напрежение
	Номинално 230V
	

	Изходна честота
	50/60Hz +/- 3 Hz
	

	Изходни Куплунги 
	Минимум 6бр. IEC-320-C13


	

	Интефейси
	Минимум USB, Serial RJ45;

Устройството да реализира функцията интелигентно изключване на минимум 1 компютър/сървър при изчерпване на ресурса за автономна работа преди възстановяване на захранването.

Устройството да разполага със минимум 1 слот за управляващ контролер.
	

	Контролен панел
	Мултифункционален LCD за показване на статуса(входно и изходно напрежение, изходна честота, време за автономна работа, товар, състояние на батериите)  и конзола за контрол
	

	Сертификати 
	CE, EN 62040-1(Безопасност), EN 62040-2 (ЕМС)
	

	Гаранционни условия 
	Минимум 2 години на устройството и 2 години на батериите

(за целите на методиката за оценка при разширение на гаранцията, същата трябва да покрива и гаранция на батериите)
	


1.12. Минимални изисквания за Сървър, поръчка по Чл. 6 от Рамково споразумение № РС-24 РОП\2019 от 14.10.2019 г. – 1 брой
	Параметър 
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Производител и марка 
	Да се специфицира от участника 
	

	Серия и модел 
	Да се специфицира от участника 
	

	Обем и форматен фактор на кутията 
	Форматен фактор RACK с максимален размер 1 U (да се посочат точните размери), за монтаж в шкаф (rack), вкл. релси и компоненти за монтаж;
	

	Процесори
	Минимум 2 броя със следните параметри: минимум 16 ядра, минимум 32 нишки, базова тактова честота минимум 2.30 GHz с поддръжка на Max Turbo Frequency технология, минимум 22 MB Cache, минимум 6 канала с паметта, поддръжка на памет минимум 1 TB, литография - максимално 14 nm, максимално TDP 125W;
	

	Параметри на системния набор 
	Съвместим с предложения процесор;

Системата да поддържа M.2 SSD, 2.5" SSD/ HDD;
	

	RAID controller 
	Системата да разполага минимум с  RAID Key - Intel VROC Standard или еквивалент, RAID нива 0, 1, 10;

Окомплектовката да включва всички необходими кабели.
	

	Твърд диск / SSD
	Инсталирани:
Mинимум 2 броя SSD NVMe PCIe3x4,  1.9 TB ;
	

	Оперативна памет 
	Минимум 384GB (12 x 32GB) DDR4 c работна честота минимум 2666 MHz, ECC;

Да поддържа разширение минимум до 4TB (за конкретната система); 
	

	Брой DIMM слотове за памет 
	Минимум 16 броя; 
	

	Мрежови интерфейс 
	Интегриран 2 портов 10 Gigabit Еthernet, SFP+
	

	Графичен контролер
	Инсталирани контролери – 2 броя със следните параметри:

Графични ядра (CUDA Cores): минимум 5100;

Памет: минимум 32 GB CoWoS HBM2,  memory bandwidth – минимум 1100 GB/s;

Производителност при изчисления с двойна точност – минимум 8 TFLOPS;

Производителност при изчисления с единична точност – минимум 16 TFLOPS;

Интерфейс: PCI Express 3.0 x16 към системната платка;


	

	Захранващ модул 
	Захранващ блок резервиран, минимум 1500W
	

	Управление 
	IPMI 2.0 наличен отделен LAN порт
	

	Операционна система
	не
	

	Гаранционни условия 
	Минимум 2 години 
	


1.13. Минимални изисквания за Сървър, поръчка по Чл. 6 от Рамково споразумение № РС-24 РОП\2019 от 14.10.2019 г. – 1 брой
	Параметър 
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Производител и марка 
	Да се специфицира от участника 
	

	Серия и модел 
	Да се специфицира от участника 
	

	Обем и форматен фактор на кутията 
	Форматен фактор RACK с максимален размер 1 U (да се посочат точните размери), за монтаж в шкаф (rack), вкл. релси и компоненти за монтаж;
	

	Процесори
	Минимум 2 броя със следните параметри: минимум 16 ядра, минимум 32 нишки, базова тактова честота минимум 2.30 GHz с поддръжка на Max Turbo Frequency технология, минимум 22 MB Cache, минимум 6 канала с паметта, поддръжка на памет минимум 1 TB, литография - максимално 14 nm, максимално TDP 125W;
	

	Параметри на системния набор 
	Съвместим с предложения процесор;

Системата да поддържа M.2 SSD, 2.5" SSD/ HDD;
	

	RAID controller 
	Системата да разполага минимум с  RAID Key - Intel VROC Standard или еквивалент, RAID нива 0, 1, 10;

Окомплектовката да включва всички необходими кабели.
	

	Твърд диск / SSD
	Инсталирани:
Mинимум 2 броя SSD NVMe PCIe3x4,  1.9 TB ;

	

	Оперативна памет 
	Минимум 512GB (8 x 64GB) DDR4 c работна честота минимум 2666 MHz, ECC;

Да поддържа разширение минимум до 4TB (за конкретната система); 
	

	Брой DIMM слотове за памет 
	Минимум 24 броя; 
	

	Мрежови интерфейс 
	Интегриран 2 портов 10 Gigabit Еthernet, SFP+
	

	Захранващ модул 
	Захранващ блок резервиран, минимум 750W
	

	Управление 
	IPMI 2.0 наличен отделен LAN порт
	

	Операционна система
	не
	

	Гаранционни условия 
	Минимум 2 години 
	


1.14. Минимални изисквания за Сървър, поръчка по Чл. 6 от Рамково споразумение № РС-24 РОП\2019 от 14.10.2019 г. – 1 брой

	Параметър 
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Производител и марка 
	Да се специфицира от участника 
	

	Серия и модел 
	Да се специфицира от участника 
	

	Обем и форматен фактор на кутията 
	Форматен фактор RACK с максимален размер 1 U (да се посочат точните размери), за монтаж в шкаф (rack), вкл. релси и компоненти за монтаж;
	

	Процесори
	Минимум 2 броя със следните параметри: минимум 16 ядра, минимум 32 нишки, базова тактова честота минимум 2.30 GHz с поддръжка на Max Turbo Frequency технология, минимум 22 MB Cache, минимум 6 канала с паметта, поддръжка на памет минимум 1 TB, литография - максимално 14 nm, максимално TDP 125W;
	

	Параметри на системния набор 
	Съвместим с предложения процесор;

Системата да поддържа M.2 SSD, 2.5" SSD/ HDD;
	

	RAID controller 
	Системата да разполага минимум с  RAID Key - Intel VROC Standard или еквивалент, RAID нива 0, 1, 10;

Окомплектовката да включва всички необходими кабели.
	

	Твърд диск / SSD
	Инсталирани:
Mинимум 2 броя SSD NVMe PCIe3x4,  960 GB ;

	

	Оперативна памет 
	Минимум 768GB (24 x 32GB) DDR4 c работна честота минимум 2666 MHz, ECC;

Да поддържа разширение минимум до 4TB (за конкретната система); 
	

	Брой DIMM слотове за памет 
	Минимум 24 броя; 
	

	Мрежови интерфейс 
	Интегриран 2 портов 10 Gigabit Еthernet, SFP+
	

	Захранващ модул 

	Захранващ блок резервиран, минимум 750W
	

	Управление 
	IPMI 2.0 наличен отделен LAN порт
	

	Операционна система
	не
	

	Гаранционни условия 
	Минимум 2 години 
	


1.15. Минимални изисквания за Работна станция, поръчка по Чл. 6 от Рамково споразумение № РС-24 РОП\2019 от 14.10.2019 г. – 1 брой

	Параметър 
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Производител и марка 
	Да се специфицира от участника 
	

	Серия и модел 
	Да се специфицира от участника 
	

	Обем и форматен фактор на кутията 
	Форматен фактор TOWER (да се посочат точните размери);
	

	Процесори
	Минимум 2 броя със следните параметри: минимум 16 ядра, минимум 32 нишки, базова тактова честота минимум 2.10 GHz с поддръжка на Max Turbo Frequency технология, минимум 22 MB Cache, минимум 2 канала с паметта, поддръжка на памет минимум 1 TB, литография - максимално 14 nm, максимално TDP 125W;
	

	Параметри на системния набор 
	Съвместим с предложения процесор;

Системата да поддържа M.2 SSD, 3.5" HDD, 2.5" SSD/ HDD;
	

	RAID controller 
	Системата да разполага минимум с  RAID контролер с поддръжка на SAТА   RAID 0/1/10/5 нива;

Окомплектовката да включва всички необходими кабели.
	

	Твърд диск / SSD
	Инсталирани:
Mинимум 1 броя SSD NVMe PCIe3x4,  960 GB ;
Mинимум 2 броя HDD 6 TB  SAТА 6Gb/s, 7200rpm, 256MB cache;
Mинимум 10 броя HDD 8 TB  SAS3 12.0Gb/s, 7200rpm, 256MB cache;
	

	Оперативна памет 
	Минимум 192GB (6 x 32GB) DDR4 c работна честота минимум 2666 MHz, ECC;

Да поддържа разширение минимум до 4TB (за конкретната система); 
	

	Брой DIMM слотове за памет 
	Минимум 16 броя; 
	

	Мрежови интерфейс 
	Интегриран 2 портов 10 Gigabit Еthernet, SFP+
	

	Графичен контролер
	Инсталирани контролери – 1 брои със следните параметри:

Графични ядра (CUDA Cores): минимум 2300;

Памет: минимум 8 GB GDDR6,  256bit, memory bandwidth – минимум 416 GB/s;

Производителност при изчисления с единична точност – минимум 7 TFLOPS;

Интерфейс: PCI Express 3.0 x16 към системната платка; 
	

	Захранващ модул 
	Захранващ блок резервиран, минимум 1200W
	

	Управление 
	IPMI 2.0 наличен отделен LAN порт
	

	Операционна система
	не
	

	Гаранционни условия 
	Минимум 2 години 
	


1.16. Минимални изисквания за Преносим компютър, поръчка по Чл. 6 от Рамково споразумение № РС-24 РОП\2019 от 14.10.2019 г. – 1 брой
	Пɑрɑметър
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Прοизвοдител и марка
	Да се специфицира
	

	Серия и мοдел
	Да се специфицира
	

	Прοцесοр
	Минимум up to 4.5GHz HexaCore 12MB cache

Минимум Clock Rate
 2600 - 4500 MHz
Level 3 Cache
12 MB
Number of Cores / Threads
6 / 12
Max. Power Consumption (TDP = Thermal Design Power) 45 Watt
Manufacturing Technology
14 nm
Socket
FCBGA1440
Features
Dual-Channel DDR4 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI, GPU
Intel UHD Graphics 630 (350 - 1150 MHz)
64 Bit
64 Bit support
	

	Оперативна памет
	Памет минимум 16GB = 2x 8GB DIMM  работна честота минимум DDR4 2666 MHz
	

	Дисплей
	15.6" HDR400 FHD (1920x1080) IPS
	

	Τвърд диск
	Един SSD 1TB SSD PCIe NVMe
	

	Графичен кοнтрοлер
	6GB GDDR6 VR Ready (1xMiniDP, 1xUSB Type-C, 1xHDMI)

supports 3 displays simultaneously,

Pipelines
1920 - unified

Core Speed  960-1200(Boost)MHz

Memory Bus Width  192 Bit

Memory Speed  14000 MHz

Memory Type
GDDR6

Max. Amount of Memory
6144 MB

Shared Memory
no

DirectX
DirectX 12_1

Transistor Count
10800 Million

technology
12 nm

Features
NVLink, DLSS, Raytraycing, VR Ready, G-SYNC, Vulkan, Multi Monitor, 650 Watt system power recommended
	

	Μрежοви интерфейси
	LAN 10/100/1000,  WiFi стандарт 802 11a/c
	

	Други интерфейси
	Bluetooth Да

USB 3.1 4

USB-C Да

Thunderbolt Да

RJ-45 (LAN) Да

Изход HDMI Да

Mini Display port Да

Micr/ line in, Speaker / out Да
	

	Камера
	Βградена  HD 720p
	

	Αудиο
	Стерео аудио вградени колонки и микрофон
	

	Клавиатура
	RGB Backlit KBD + RGB strip
Надписана клавиатура на английски и български език (БДС стандарт)
	

	Пοсοчващο устрοйствο
	Multi-touch Touchpad
	

	Αкумулатοрна батерия
и захранващ адаптер
	Integrated

Power Adapter
	

	Οперациοнна система
	Не
	

	Гаранциοнен срοк
	Минимум 2 години
	


1.17. Минимални изисквания за цветно мултифункционално лазерно устройство, поръчка по Чл. 6 от Рамково споразумение № РС-24 РОП\2019 от 14.10.2019 г.  
	Параметър
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Производител и марка
	Да се специфицира от участника
	

	Серия и модел
	Да се специфицира от участника
	

	Технология на печат 
	Лазерна
	

	Достъпни функции
	Цветно печатане, копиране и сканиране, факс
	

	Двустранно принтиране 
	автоматично
	

	Скорост на принтиране
	21 стр/мин., 12 стр/мин. (двустранно)
	

	Разделителна способност на принтиране
	Минимум 600x600 DPI
	

	Скенер, тип
	Flatbed, ADF
	

	Разделителна способност скенер
	Up to 1200 dpi (Flatbed); Up to 300 dpi (colour and monochrome ADF)
	

	Формати на сканиране
	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
	

	Скорост на копиране
	До 21 стр/мин (A4)
	

	Разделителна способност на копиране
	Минимум 600x600 DPI
	

	Брой копия
	До 99 броя
	

	Памет
	Минимум 256MB RAM, 256 MB Flash
	

	Интерфейси
	Еthernet 10/100/1000 Base-TX network port
WiFi 802.11 b/g/n Wireless

USB 2.0 Port, Front Host USB, Fax port
	

	Натоварване, максимално месечно
	До 40 000 стр.
	

	Формат
	А4
	

	Входящ капацитет
	250 листа
	

	Изходящ капацитет
	100 листа
	

	Консумативи
	Standard/High Yield Black Origina Toner (1350/3150 pages), 
Cyan/Magenta/Yellow Standard/High Original Toner (1250/2450 pages per color)
	

	Гаранционни условия
	Минимум 1 година
	


1.18. Минимални изисквания за монохромно лазерно устройство, поръчка по Чл. 6 от Рамково споразумение № РС-24 РОП\2019 от 14.10.2019 г. – 1 брой

	Параметър 
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Производител и марка 
	Да се специфицира от участника 
	

	Серия и модел 
	Да се специфицира от участника 
	

	Технология на печат:
	Лазерна
	

	Тип:
	Монохромно печатане/ копиране/цветно сканиране/
	

	Скорост на печат и копиране:
	Минимум 38 страници на минута в А4
	

	Скорост на сканиране:
	Монохромно Минимум 38 ipm (300x600 dpi)/ цветно 13 ipm (300x600dpi) 
	

	Процесор:
	Минимум 800 MHz x 2
	

	Памет:
	Минимум 1GB
	

	Интерфейси:
	Минимум  Hi speed USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n 
	

	Време за първа страница печат:
	Не повече от 5.5 сек. 
	

	Разделителна способност на копир/ скенер:
	Минимум 600 х 600 dpi
	

	Разделителна способност на печат:
	Минимум 600 х 600 dpi
	

	Натоварване, максимално месечно:
	Минимум 100 000 страници на месец
	

	Формат:
	A4 / A5 / B5
	

	Входящ капацитет:
	Минимум 250 листа, Многофункционална тава за минимум 100 листа. Опционално разширяем до минимум 550 листа с добавяне на допълнителна касета; 
	

	Изходящ капацитет:
	Минимум 150 листа
	

	Консумативи
	Стартова тонер касета за мин. 3100 стр. черно по ISO/IEC 19752 

Устройството да поддържа консуматив с висок капацитет за мин. 10 000 стр.  по ISO 19752
	

	Други възможности:
	LCD color touchscreen display, ADF за минимум 50 листа , двустранен печат
	

	Гаранционни условия
	Минимум 2 години  
	


1.19. Минимални изисквания за монохромно лазерно устройство, поръчка по Чл. 6 от Рамково споразумение № РС-24 РОП\2019 от 14.10.2019 г. – 1 брой

	Параметър 
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Производител и марка 
	Да се специфицира от участника 
	

	Серия и модел 
	Да се специфицира от участника 
	

	Технология на печат:
	Лазерна
	

	Тип:
	Монохромно печатане/ копиране/цветно сканиране/
	

	Скорост на печат:
	Минимум 28 страници на минута в А4
	

	Скорост на сканиране:
	Монохромно Минимум 28 cpm (300x300 dpi) 
	

	Процесор:
	Минимум 600 MHz
	

	Памет:
	Минимум 256 MB
	

	Интерфейси:
	Минимум  Hi speed USB 2.0, 10/100BASE-T, Wi-Fi b/g/n
	

	Време за първа страница печат:
	Не повече от 8.5 сек. 
	

	Време за първа страница на копиране:
	Не повече от 14 сек.
	

	Разделителна способност на копир/ скенер:
	Минимум 600 x 600 dpi
	

	Разделителна способност на печат:
	Минимум 600 х 600 dpi
	

	Формат:
	A4 / A5 / B5
	

	Входящ капацитет:
	Минимум 250 листа
	

	Изходящ капацитет:
	Минимум 120 листа
	

	Консумативи
	Стартова тонер касета за мин. 1000 стр. черно по ISO/IEC 19752 
	

	Други възможности:
	ADF за минимум 40 листа, двустранен печат, touch screen
	

	Гаранционни условия
	Минимум 2 години  
	


1.20. Минимални изисквания за преносимо компютърно устройство (електронен четец), поръчка по Чл. 6 от Рамково споразумение № РС-24 РОП\2019 от 14.10.2019 г. – 1 брой

	Параметър
	Минимални технически изисквания на възложителя
	Предложение на участника

	Производител и марка
	Да се специфицира
	

	Дисплей, inch
	7.0" (17.78 cm)
	

	Дисплей, тип 
	300 PPI E Ink Carta display, 1680 x 1264 resolution
	

	Сензорен дисплей
	Touch
	

	Вградена памет GB
	8 GB
	

	Подсветка
	ComfortLight PRO – Adjustable colour temperature
	

	Поддържани формати
	14 file formats supported natively (EPUB, EPUB3, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR)
	

	Безжична мрежа
	WiFi 802.11b/g/n
	

	USB порт
	Micro USB
	

	Език интерфейс
	English, French, German, Spanish, Dutch, Italian, Brazilian, Portuguese, Japanese, Turkish,

Danish, Norweigan, Finnish, Swedish, Chinese
	

	Водоустойчивост
	Waterproof IPX8 - up to 60 mins in 2 metres of water
	

	Размери (Ш, Д, В), mm
	144.0 x 159.0 x 7.8 mm
	

	Цвят
	White
	

	Тегло, g 
	192 g
	

	Други 
	Калъф - черен
	

	Гаранционен срок
	 Минимум 1 година
	


Декларираме че, при изпълнение на конкретните поръчки, те ще включват следните дейности:

Доставка и инсталиране на оборудването/техниката;

Гаранционното и сервизно обслужване на оборудването, за срокове съгласно техническото предложение и в съответствие с изискванията на Възложителя формулирани в техническото задание.

Декларираме че, гаранционните срокове на изделията от продуктовите групи е както следва:

- …………………………
Предложеното оборудване е фабрично ново и неупотребявано, с гарантиран произход.

Техниката, предмет на доставките притежава сертификат CE Marking или еквивалент.

Захранването на всички предложени устройства ще бъде съобразено с Българските държавни стандарти БДС – 230 V +/-10%, 50Hz +/-0.5%. 

Декларираме, че ……………………… е оторизиран/а от производителите на техническите средства или официалните представители за територията на РБългария, да оферира и доставя предлаганата техника, за конкретната процедура.  

Срок за изпълнение – до …………………… г. вкл., но не по-късно от 90 /деветдесет/ календарни дни от датата на сключване на договора.
Д Е К Л А Р И Р А М, че съм съгласен/на с клаузите на приложения проект за договор.

Д Е К Л А Р И Р А М, че офертата ни е валидна за срок от 30 (тридесет) дни, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен от възложителя.

Д Е К Л А Р И Р А М, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.


В случай, че бъдем определени за изпълнител, сме съгласни да внесем гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5 % (пет на сто) от цената по договора без ДДС.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, преди подписването на договора ще изпълним задължението си за представяне на необходимите документи съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки.

                                      Подпис и печат:

	                                                         Дата 
	________/ _________ / ______

	                                      Име и фамилия
	__________________________

	                                                 Длъжност 
	__________________________

	               Наименование на участника
	__________________________


ДО 

ДИРЕКТОРА

НА ИНСТИТУТ ПО ИНФРОМАЦИОННИ И

КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ПРИ БАН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за Вътрешен конкурентен избор с предмет: „Доставка на Компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ-БАН“
от: ........................................................................................................

(наименование на участника)

Представлявано от .......................................................................................

(посочва се лицето/та по регистрация и длъжност)
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

І. След като се запознахме с изискванията на Възложителя, посочени в Покана изх. № 719/25.08.2020 г. и в съответствие с  Техническата спецификация и нашето техническо и ценово предложение по сключеното рамково споразумение  № РС-24 РОП/14.10.2019г. с предмет: „Доставка на Компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ-БАН“, представяме на Вашето внимание настоящото ценово предложение, както следва: 

	Номер по ред
	Наименование 
	Мерна единица
	Брой единици
	Единична цена (лева без ДДС)

	1.
	Настолна компютърна система тип „А“
Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	 

	2.
	Настолна компютърна система тип „Б“
Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	3.
	Настолни компютърни системи тип „В“
Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	4. 
	Монитор тип „А“
Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	5. 
	Монитор  тип „Б“ 

Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	6.
	Преносим компютър тип „А“
Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	7.
	Преносим компютър тип „Б“
Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	8.
	Преносим компютър тип „Г“
Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	9.
	Преносим компютър тип „Д“
Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	10.
	Сървър тип „А“

Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	11.
	Непрекъсваемо токозахранващо устройство тип „А“

Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	12.
	Сървър, поръчка по Чл. 6 от Рамково споразумение № РС-24 РОП\2019 от 14.10.2019 г.

Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	13.
	Сървър, поръчка по Чл. 6 от Рамково споразумение № РС-24 РОП\2019 от 14.10.2019 г.

Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	14.
	Сървър, поръчка по Чл. 6 от Рамково споразумение № РС-24 РОП\2019 от 14.10.2019 г.

Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	15.
	Работна станция, поръчка по Чл. 6 от Рамково споразумение № РС-24 РОП\2019 от 14.10.2019 г.
Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	16.
	Преносим компютър, поръчка по Чл. 6 от Рамково споразумение № РС-24 РОП\2019 от 14.10.2019 г. 

Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	17.
	цветно мултифункционално лазерно устройство, поръчка по Чл. 6 от Рамково споразумение № РС-24 РОП\2019 от 14.10.2019 г.

Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	18.
	монохромно лазерно устройство, поръчка по Чл. 6 от Рамково споразумение № РС-24 РОП\2019 от 14.10.2019 г.

Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	19.
	монохромно лазерно устройство, поръчка по Чл. 6 от Рамково споразумение № РС-24 РОП\2019 от 14.10.2019 г.

Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	20.
	преносимо компютърно устройство (електронен четец), поръчка по Чл. 6 от Рамково споразумение № РС-24 РОП\2019 от 14.10.2019 г.Производител и марка:

Серия и модел:
	брой
	
	

	
	Обща сума от единичните цени (лева без ДДС)
	


Декларирам, че предлаганите цени на техниката по позиции, с място на доставка до сградите на възложителя, съгласно посоченото в поканата, включва всички разходи, вкл. стойност на доставката, транспортни разходи, всички вносни мита и такси, действащи към момента на доставката, разопаковане, инсталиране, тестване, провеждане на инструктаж за употреба и гаранционен сервиз.
Предлаганите единични цени са формирани в лева без ДДС, като включват всички разходи за изпълнение на поръчката. 
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие със сбора на предложените единични цени.


Плащанията се извършват по банков път на посочена от избрания изпълнител банкова сметка.
Наименование на участника  
___________________________

Дата  
________/ _________ / ________

Представляващ/упълномощено лице 

(име и фамилия)
___________________________

Подпис

(печат)
___________________________

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП 

Подписаният/ата ________________________________________________________________

(трите имена),

с лична карта № _____________, издадена на____________г. от ________________, с постоянен адрес ______________________________________________________ в качеството си на ____________________________ на ____________________________________________

(длъжност)




(наименование на участника)
със седалище и адрес на управление: ________________________________________________

вписан в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: _______________, в съответствие с изискванията на индивидуалния възложител при възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Доставка на Компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ-БАН“ във връзка със сключено Рамково споразумение № РС-24 РОП/14.10.2019 г. с предмет: „Доставка на Компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ-БАН“
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Не е налице конфликт на интереси, по смисъла на §2, т. 21 от ДР на ЗОП, който не може да бъде отстранен, във връзка с участието ми в обществената поръчка.
Задължавам се при промяна на горепосоченото обстоятелство писмено да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването ѝ.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ____________ 2020 г.




Декларатор: __________________

(дата на подписване)








(подпис)
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

за възлагане на обществена поръчка за доставка
Днес, ....................... г., в София, между: 

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ БАН /ИИКТ-БАН/, с адрес: 1113 София, ул. “акад. Георги Бончев” бл. 2, ЕИК 175905727, представляван от проф. дмн Галя Младенова Ангелова - директор и Калушка Стамова – гл. счетоводител, наричан по-нататък  “ВЪЗЛОЖИТЕЛ“

и 
„………………………….............................................................……”, ЕИК ....................., ИН по ДДС BG……………., със седалище и адрес на управление ..............................................................................., представлявано от …..........................................................., 

всички наричани по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, Чл. 18 от Рамковото споразумение № РС-24 РОП/14.10.2019 г. и Решение № РИ-ОП-15-903/18.09.2019 г. на Директора на ИИКТ-БАН за избор на Изпълнители по проведена процедура за конкурентен избор с Решение №……………………., се сключи Договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на Техника - „Доставка на Компютърни системи, преносими компютри и други компютърни и периферни устройства за нуждите на ИИКТ-БАН“, срещу заплащане и при условията и сроковете на този Договор и приложенията към него. 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя, Техническото предложение на Изпълнителя и Ценовото предложение на Изпълнителя, съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. Общи Положения 
/1/ Доставката ще се извърши до адреса на Възложителя, гр. София, п.к. 1113, ул.”Акад. Георги Бончев” Бл. 2, ИИКТ-БАН;

/2/ На друг адрес, ако това е посочено в Поканата.

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и регистрирането му в деловодната система на Възложителя и е със срок на действие до .......................................(не повече от 90 календарни дни). В посочения срок се включва изпълнението на всички поети от Страните задължения по Договора с изключение на подписването на окончателния протокол по Чл. 16, ал. 6, което действие може да бъде извършено и след този срок.

Чл. 5. Срокът за изпълнение на Доставките е до края на действие на договора, считано от датата на влизането му в сила.

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ
Чл. 6. /1/ За извършените Доставки, Възложителят заплаща на Изпълнителя на база общата цена, предложена от Изпълнителя в ценовото му предложение за Общата стойност за изпълнение на поръчката .......................................... /…………/лева без ДДС, или .......................................... /……………/лева с включен ДДС;

/2/ В Цените по ал. /1/ са включени всички разходи на Изпълнителя за изпълнение на Доставката, като Възложителя не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от Изпълнителя;
/3/ Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. 

Чл. 7.  Плащането на цената по чл. 6, ал. /1/ от настоящия Договор се извършва, както следва:

/1/ Възложителят заплаща авансово 30 % (тридесет процента) от цената в срок от 15 (петнадесет) работни дни от подписване на настоящия Договор и предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура;
/2/ Окончателното плащане на остатъчната сума от цената по настоящия договор в размер на 70% (седемдесет процента) се извършва в срок до 15 (петнадесет)  дни след извършване на доставката и подписване на Приемо-предавателен протокол между страните при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI Предаване и приемане на изпълнението от Договора. 
Чл. 8. /1/ Фактурите по този договор се издават от Изпълнителя и представят на Възложителя, в счетоводството на ИИКТ-БАН в срок до 5 работни дни след сключване на договора за предоставяне на авансовото плащане, респективно след извършване на доставката и подписване на Приемо-предавателен протокол между страните при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI Предаване и приемане на изпълнението от Договора. 

/2/ Във фактурата издадена във връзка с изпълнението на договора, задължително се посочва номера и името на конкретния договор, както и името на проекта, в изпълнение на който е извършена доставката. 

/3/ При липса на някой от горепосочените реквизити, Възложителя има право да откаже извършване на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В този случай срокът за извършване на плащане към Изпълнителя започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията.

Чл. 9. /1/ Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка:
.................................................

BIC:
..................
IBAN: ..........................

/2/ Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл. 10. При подписването на този договор, Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение в размер и при условия описани в Рамковото споразумение, а именно ______ (__________________________) лева, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на Изпълнителя по договора.
Чл. 11. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се освобождава поетапно. Възложителя освобождава 70 % от Гаранцията за изпълнение след приемане изпълнението на доставката. Възложителя  задържа  30% от гаранцията за изпълнение за обезпечаване задължението за гаранционна поддръжка и освобождава тази част от гаранцията в срок до 10 дни след подписване на окончателния приемо- предавателен протокол за приключване на договора. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 12. Изпълнителя има право:


/1/ да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по Чл. 6 – 9 от договора;

/2/ да иска и да получава от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

Чл. 13.  Изпълнителят се задължава:

/1/ да извърши Доставката и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

/2/ да представя на Възложителя протоколите за извършената работа, да извърши преработването и/или допълването им в указания от Възложителя срок, когато Възложителят е поискал това;
/3/ да информира своевременно Възложителят за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, които могат да забавят или осуетят точното изпълнение на договора, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от Възложителят указания и/или съдействие за отстраняването им; 

/4/ да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 28 от Договора;  

/5/ да спазва правилата за вътрешния ред, установени при Възложителя.

/6/ да предостави на Възложителя нужната техническа документация за извършената доставка.

Чл. 14. Възложителят има право:

/1/ да изисква и да получава Доставката в уговорените срокове, количество и качество;

/2/ да контролира изпълнението на поетите от Изпълнителя задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от Изпълнителя през целия Срок на Договора.

/3/ да изисква от Изпълнителя преработване или доработване на протокол, в съответствие с уговореното в чл. 16, ал. /1/ от Договора;

/4/ да не приеме някои от протоколите в съответствие с уговореното в чл. 16 ал./1/ от Договора;

/5/ да получава цялата необходима техническа документация при доставка на Техниката;
/6/ да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното;
/7/ в случай, че бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 16 – 20 от Договора.

Чл. 15. Възложителят  се задължава:

/1/ да приеме извършването на Доставката, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

/2/ при качествено и точно изпълнение от страна на Изпълнителя да заплати на Изпълнителя стойността на договора в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

/3/ да предостави и осигури на Изпълнителя информацията, необходима за извършването на Доставките, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

/4/ да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Чл. 28 от Договора;

/5/ да оказва съдействие на Изпълнителя във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато Изпълнителя поиска това;

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 16. /1/ Предаването на изпълнението на Доставката се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на Възложителя и Изпълнителя в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“, „Протокол“). 
/2/ Упълномощен представител на Възложителя, който има право да подписва протоколите по договора е: 

Лице за контакт:...............................................,  – име и длъжност;

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1113, ул.”Акад. Георги Бончев” Бл. 25А, ИИКТ-БАН.

Тел.: 029 796 611 Факс: 028 707 273; e-mail: iict@bas.bg 

/3/ Упълномощен представител на Възложителя, който има право да получава и подписва фактурите по договора е: ......................................................................................................;

Адрес за кореспонденция: гр. София 1113, ул. ”Акад. Георги Бинчев” Бл. 25А, ИИКТ-БАН.

Тел.: 02 9796611; 02 8 707 273; e-mail: iict@bas.bg 

/4/ Упълномощените представител(и) на Изпълнителя, които имат право да подписват протоколите по договора са посочени в Техническата оферта на Изпълнителя.
/5/ Когато Изпълнителя е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя.

/6/ Окончателното приемане на изпълнението на Доставките по този Договор се извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 10 (десет) дни след деня, следващ приключването на гаранционното поддържане на техниката  и при условие, че Изпълнителя е изпълнил всичките си задължения съгласно договора.

VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 17. /1/ При пълно неизпълнение Изпълнителят дължи неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от общата цена с ДДС по чл. 6, ал. 1 от договора. Възложителят има право да търси и обезщетение за претърпени вреди в по-голям размер.
/2/ При просрочване на срока за доставка от Чл. 4 на настоящия договор от страна на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5% от стойността на конкретната заявка без ДДС за всеки ден забава, но не повече от 5% (пет на сто) от общата стойност на поръчката по чл. 6, ал. /1/ с ДДС.

/3/ При забава за извършване на дължимо плащане, Възложителят дължи неустойка в размер на 0,5% на ден върху просрочената сума, но не повече от 5% (пет но сто) от същата.

Чл. 18. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на доставката или при отклонение от изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, Възложителя има право да поиска от Изпълнителя да изпълни изцяло и качествено съответната доставка, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на доставката е некачествено, Възложителят има право да прекрати договора поради неизпълнение на Изпълнителя. 

Чл. 19. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10% (десет процента) от общата цена с ДДС на договора по чл. 6, ал. 1. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна да търси и обезщетение за претърпени вреди в по-голям размер.

Чл. 20. /1/ Неустойките се заплащат по банков път в срок до 20 (двадесет) дни след поискване от съответната Страна. В случай, че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в указания срок, Възложителят има право да задържи съответната сума от следващо дължимо плащане на Изпълнителя по договора.

/2/ Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 21. Този Договор се прекратява:

/1/ с изтичане на Срока на Договора по Чл. 4 и с изпълнението на всички задължения на Страните по договора; 

/2/ при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства; 

/3/ при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

/4/  по искане и взаимно съгласие на всяка от Страните, изразено в писмена форма;

/5/ когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация.
Чл. 22. /1/ Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

/2/ За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на Изпълнителя всеки от следните случаи: 


1. когато Изпълнителят не е извършил доставката в срок до 30 (тридесет) дни, считано от Датата на изтичане на срока за доставка;


2. Изпълнителят е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката и/или на Техническата спецификация и/или на Техническото предложение.

/3/ Възложителят може да развали Договора само с писмено уведомление до Изпълнителя и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на Изпълнителя то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 23. Възложителят прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 24. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:


1. Възложителят и Изпълнителят съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; 
и


2. Изпълнителят се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Доставките, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от Възложителя; 

б) да предаде на Възложителя всички протоколи, изготвени от Изпълнителя/подзипълнителите в изпълнение на Договора до датата на прекратяването.
Чл. 25. При предсрочно прекратяване на Договора, Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя реално изпълнените и приети по установения ред Доставки. 

IX.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване 

Чл. 26. /1/ Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

/2/ При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми 

Чл. 27. При изпълнението на Договора, Изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност 

Чл. 28. /1/ Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от Изпълнителят.

/2/ С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

/3/ Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

/4/ Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. 

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание. 

Публични изявления

Чл. 29. Изпълнителят няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Доставките, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на Възложителя или на резултати от работата на Изпълнителя, без предварителното писмено съгласие на Възложителя, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения
Чл. 30. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 31. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 32. /1/ Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. 

/2/ За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

/3/ Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 5 (пет) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

/4/ Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

/5/ Не може да се позовава на непреодолима сила Страна: 

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

/6/ Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 33. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

Чл. 34. /1/ Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

/2/ За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: ИИКТ-БАН, гр.София, п.к. 1113, ул.”акад.Георги Бончев” бл.25А, ет.2, стая 215

Тел.: 02/ 979 6611; Факс: 02/ 870 7273; e-mail: iict@bas.bg 
Лице за контакт:

Тел.: 02/ ..........................; Факс: 02/ 870 7273; e-mail: ...................................
Лице за контакт: ...............................

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: .................................................

Тел.: ....................... / ............................. Факс: ................... e-mail: .........................

Лице за контакт: .....................................

/3/ За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща. 

/4/ Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

/5/ При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно-организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на Изпълнителя, същият се задължава да уведоми Възложителя за промяната в срок до 5 (пет) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Език

Чл. 35. /1/ Този Договор се сключва на български език. 

/2/ Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др. 

Приложимо право

Чл. 36. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Чл. 37. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 38. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 39. Този Договор се състои от ………… /…………../ страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 40. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                             

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                             

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Директор на ИИКТ-БАН




................................................


...............................................






Проф. дмн Галя Ангелова        





...........................................





Гл. счетоводител на ИИКТ-БАН




Калушка Стамова
� Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
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